제품명	GN-ELECTRO CLEANER-1

1. 화학제품과 회사에 관한 정보
가. 제품명	GN-ELECTRO CLEANER-1
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한
제품의 권고 용도	금속탈지용
제품의 사용상의 제한	금속탈지용도로만 사용할것.
다. 제조자/수입자/유통업자 정보
회사명	성림사
주소	경기동 안산시 단원구 원시동 835-4
긴급전화번호	031-483-2126(2127)

2. 유해성·위험성
가.유해성·위험성 분류	급성 독성(경구) : 구분4
	급성 독성(흡입: 분진/미스트) : 구분3
	피부 부식성/피부 자극성 : 구분1
	심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분1
	특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분1
	특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(호흡기계 자극)
나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목
그림문자

신호어	위험
유해·위험문구	H302 삼키면 유해함
	H314 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴
	H318 눈에 심한 손상을 일으킴
	H331 흡입하면 유독함
	H335 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음
	H370 (특정표적장기)에 손상을 일으킴
예방조치문구
예방	P260 분진·흄·가스·미스트·증기·(...)·스프레이를 흡입하지 마시오.
	P261 분진·흄·가스·미스트·증기·(...)·스프레이의 흡입을 피하시오.
	P264 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오.
	P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
	P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
	P280 보호장갑·보호의·보안경·(...)·안면보호구를 착용하시오.
대응	P301+P312 삼켜서 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 도움을 받으시오.
	P301+P330+P331 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오.

대응	P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오 .
	P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
	P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
	P307+P311 노출되면 의료기관(의사)의 도움을 받으시오.
	P310 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
	P311 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
	P312 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
	P321 (…) 처치를 하시오.
	P330 입을 씻어내시오.
	P363 다시 사용전 오염된 의류는 세척하시오.
저장	P403+P233 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오.
	P405 밀봉하여 저장하시오.
폐기	P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.
다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(NFPA)
메타규산 나트륨, 무수
보건	3
화재	0
반응성	0
수산화 나트륨(SODIUM HYDROXIDE)
보건	3
화재	0
반응성	1
탄산 나트륨
보건	3
화재	0
반응성	0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량
물질명	이명(관용명)	CAS 번호	함유량(%)
메타규산 나트륨, 무수	SILICIC ACID, DISODIUM SALT	6834-92-0	50
수산화 나트륨(SODIUM HYDROXIDE)	가성 소다(Caustic soda)	1310-73-2	30
탄산 나트륨	OHS40172;	497-19-8	20

4. 응급조치요령
가. 눈에 들어갔을 때	눈에 들어간 경우 즉시 15분 이상 많은 양의 물로 씻어내시오.
	눈에 화학물질이 들어간 경우 즉시 의사의 진찰과 치료를 받으시오.
	많은 양의 물로 씻어내어 화학물질을 제거하시오.
	콘택트렌즈를 사용하는 경우 우선적으로 렌즈를 제거하시오.
	화학물질 눈접촉시 15분 이상 많은 양의 물로 씻어내시오.
나. 피부에 접촉했을 때	15분 이상 많은 양의 비눗물로 씻어 화학물질을 제거하시오.
	노출 즉시 의료인력의 도움을 받기 전까지 격리시키시오.
	노출로 인한 영향이 피부의 다른 곳으로 확산되는 것을 예방하시오.
	누출물질 접촉 즉시 20분 이상 흐르는 물로 씻어 화학물질을 제거하시오.
	많은 양의 물로 씻어내어 화학물질을 제거하시오.
	피부 이상의 증상이 발생한 경우 의사의 진찰을 받으시오.

나. 피부에 접촉했을 때	화학물질에 오염된 의류와 신발은 다시 사용하기 전에 세탁하시오.
	화학물질에 오염된 의류와 신발을 벗기고 상처부위를 15분이상 비눗물로 씻어내시오.
	화학물질에 오염된 의류와 신발을 벗기고 제거하시오.
	화학물질의 피부 접촉 즉시 의사의 진찰과 치료를 받으시오.
다. 흡입했을 때	호흡이 곤란하면 의사등의 지시에 따라 산소를 공급하시오.
	호흡이 곤란하면 산소를 공급하시오.
	호흡이 없으면 인공호흡을 실시하시오.
	호흡이 없으면 인공호흡을 실시하고 즉시 의사 등의 도움을 받으시오.
	노출원으로부터 멀리 피하시오.
	환자를 신선한 공기가 있는 비오염지역으로 옮기시오.
	노출로 인항 영향이 나타나면 환자를 비오염지역으로 옮기시오.
	포켓마스크 등 호흡보조기구를 활용하여 인공호흡을 실시하시오.
	화학물질을 흡입한 경우 즉시 의사의 진찰과 치료를 받으시오.
	위험하므로 응급조치시 구강대구강법을 피하시오.
라. 먹었을 때	119 또는 응급의료기관에 연락하고 즉시 병원으로 후송하시오.
	구토를 유도하지 마시오.
	구토시 기도 폐쇄를 예방하기 위해 머리를 둔부보다 낮춘 자세를 취하시오. 의식이 없으면 머리를 옆으로 돌려 기도폐쇄를 예방하시오.
	많은 양의 물 혹은 우유를 마시게 하시오.
	많은 양의 물을 마시게 하시오.
	물로 입을 깨끗이 씻어내시오.
	의식이 없으면 구토 유도를 피하고 모든 섭취를 금하시오.
	의식이 없으면 구토를 유도하거나 음료 섭취를 피하게 하시오.
	의식이 없으면 머리를 옆으로 돌려 기도폐쇄를 예방하시오.
	자연적인 구토 발생시 폐에 흡인 가능성을 피하기 위하여 머리를 둔부보다 낮춘 자세를 취하시오.
	화학물질을 섭취하거나 마신 경우 의사의 진찰과 치료를 받으시오.
	화학물질을 섭취하거나 마신 경우 즉시 의사의 진찰과 치료를 받으시오.
마. 기타 의사의 주의사항	화학물질 섭취시 식도 내시경을 통해 검사하시오.
	위세척 혹은 구토를 유도하지 마시오.
	위세척을 실시하지 마시오.
	화학물질을 흡입한 경우 산소 공급을 고려하시오.

5. 폭발·화재시 대처방법
가. 적절한(부적절한) 소화제
적절한 소화제	분말 소화약제.
	CO2.
	분말 소화약제, 이산화 탄소, 물, 일반적인 포말.
	삭제
	포말 소화약제
	물.
부적절한 소화제	자료없음
대형 화재시	방호조치된 장소 또는 안전 거리가 확보된 장소에서 살수하시오.
	일반적인 소화약제 및 미세 물분무를 사용하시오
	소화 후에도 상당 시간 동안 물 분무로 용기를 냉각시키시오.
	누출을 즉시 중지시킬 수 없다면 타도록 내버려 두시오.
	다량의 물을 뿌리시오.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성
열분해 생성물
메타규산 나트륨, 무수	기타 분해생성물
수산화 나트륨(SODIUM HYDROX...	나트륨 산화물
탄산 나트륨	자료없음
화재 및 폭발위험
메타규산 나트륨, 무수	화재 위험은 무시할 수 있음.
수산화 나트륨(SODIUM HYDROX...	화재 위험은 무시할 수 있음.
탄산 나트륨	화재 위험은 무시할 수 있음.
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치
메타규산 나트륨, 무수	위험없이 할 수 있다면 용기를 화재지역으로부터 이동시키시오. 물질 자체 또는 연소생성물을 흡입하지 마시오. 바람을 안고 저지대를 피하시오.
수산화 나트륨(SODIUM HYDROX...	- 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. - 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것. - 탱크의 양 끝에는 접근하지 말 것.
탄산 나트륨	수송물질 안내표지 및 적재서류 등을 확인하고 유관기관 및 관계회사에 연락하여 상세한 물질정보를 구한다. 누출 또는 유출지점으로부터 반경 10～25m이상 이격시키고, 관계자외 출입을 통제한다. 풍상(風上)에 위치하고 낮은 지역은 피하도록 한다. 밀폐공간은 환기후 진입한다. (ERG) [보호장비] 공기호흡기(SCBA)를 착용한다. 화재진압복은 제한적인 보호효과가 있다.(ERG)

6. 누출사고시 대처방법
가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	작업자가 위험하지 않다면 직접 화학물질 누출을 중지시키시오.
	누출물질을 손으로 만지거나 접촉하지 마시오.
	추후 처분을 위해 누출물질을 적당한 용기에 옮겨 수거하여 처리하시오.
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항
대기	자료없음
토양	웅덩이, 피트와 같은 수용지역을 축조하여 누출물질을 보관하시오.
	플라스틱 시트 및 방수천을 사용하여 누출된 화학물질의 확산과 물 접촉을 방지하시오.
수중	중화처리하시오
다. 정화 또는 제거 방법
소량 누출시	누출물질을 적당한 용기에 담고 덮개를 느슨하게 하여 건조시키시오.
	추후 처분을 위해 누출물질을 적당한 용기에 옮겨 수거하여 처리하시오.
	누출지역에서 안전한 장소로 저장용기를 옮기시오
	불연성 물질을 사용하여 흡수시키시오.
	건조한 모래나 흙, 불연성 물질 등으로 누출물질은 흡수하거나 오염표면을 덮고 용기에 수거하시오.
다량 누출시	분진의 발생 및 비산을 방지하시오
	액상 누출물질을 깨끗하고 건조된 밀폐용기에 수거하고 잔여물은 건토 및 불활성 흡수제로 흡수하시오.
	고효율 진공청소기로 잔류물을 흡입하여 제거하시오.
	누출물질의 처리를 위해 제방을 축조하여 관리하시오.
	노출지역을 격리조치하고 관계자 이외인의 접근을 통제하시오.
	기준량 이상 배출 시 정부부처 또는 지방자치단체에 배출 내용을 통지하시오.
	추후 처분을 위해 누출물질을 적당한 용기에 옮겨 수거하여 처리하시오.

7. 취급 및 저장방법
가. 안전취급요령	밀폐용기에 저장하시오.
	삭제
	증기를 접촉, 흡입하지마시오.
	천, 다른 가연성 물질과 접촉을 피하시오.
	화학물질 사용후 신체 및 의복을 세척하시오.
	삭제
나. 안전한 저장방법	밀폐용기에 저장하시오.
	서늘하고 건조한 장소에 저장하시오.
	정부부처 및 지방자치단체의 법규 및 규정에 의하여 저장, 사용하시오.
	할로겐, 중간할로겐과 접촉을 피하시오.
	환기가 잘되는 장소에 저장하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구
가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등
국내규정
메타규산 나트륨, 무수	자료없음
수산화 나트륨(SODIUM HYDROX...	TWA - C 2mg/m3
탄산 나트륨	자료없음
ACGIH 규정
메타규산 나트륨, 무수	자료없음
수산화 나트륨(SODIUM HYDROX...	자료없음
탄산 나트륨	자료없음
생물학적 노출기준
메타규산 나트륨, 무수	자료없음
수산화 나트륨(SODIUM HYDROX...	자료없음
탄산 나트륨	자료없음
나. 적절한 공학적 관리	작업공정이 노동부 허용기준 및 노출기준에 적합한지 확인하시오.
	밀폐설비 또는 국소배기장치를 설치하시오.
	국소배기장치 등의 환기장치를 설치하고 적정 제어풍속이 유지되도록 관리하시오.
	국소배기장치 등의 환기장치를 설치하고 적정 제어풍속이 유지되도록 관리할 것을 권장함.
호흡기 보호
메타규산 나트륨, 무수	한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용보호구를 착용하시오
수산화 나트륨(SODIUM HYDROX...	한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용보호구를 착용하시오
탄산 나트륨	한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용보호구를 착용하시오
눈 보호	근로자가 쉽게 사용이 가능하도록 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하시오.
	고글형 보호안경을 착용하시오.
	비산물로부터 눈을 보호하기 위하여 보안경을 착용하시오.
	작업 시 발생하는 각종 비산물과 유해한 액체로부터 눈과 얼굴(머리의 전면, 이마, 턱, 목앞부분, 코, 입)을 보호하기 위하여 보안경과 보안면을 착용하시오.
손 보호	직접적인 화학물질의 손 접촉을 피할 수 있는 내화학성 보호장갑을 착용하시오.
신체 보호	피부노출을 방지할 수 있는 내화학성 보호의를 착용하시오.

9. 물리화학적 특성
가. 외관
성상	분말

색상	흰색
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	자료없음
거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

메타규산 나트륨, 무수
가. 외관
성상	자료없음
색상	자료없음
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	12.6 (1% 용액)
마. 녹는점/어는점	1088 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	(해당없음)
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	5.01E-17 ㎜Hg (25℃ (추정치))
타. 용해도	100 g/100㎖ (25℃ (추정치))
파. 증기밀도	(해당없음)
하. 비중	2.4
거. n-옥탄올/물분배계수	-5.65 (추정치)
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	122.06

수산화 나트륨(SODIUM HYDROXIDE)
가. 외관
성상	자료없음
색상	자료없음

나. 냄새	해당없음 (1)
다. 냄새역치	(해당없음)
라. pH	(0.05% 용액 12; 0.5% 용액 13; 5% 용액 14 (2))
마. 녹는점/어는점	318 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	1390 ℃
사. 인화점	(해당없음)
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	비가연성 (1)
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	(해당없음)
카. 증기압	1 ㎜Hg (739℃)
타. 용해도	109 g/100㎖ (20℃ (1), 알코올, 글리세롤에 가용 (2))
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	2.1
거. n-옥탄올/물분배계수	-3.88 (추정치)
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	4 cP (350℃)
머. 분자량	자료없음

탄산 나트륨
가. 외관
성상	고체 (분말)
색상	흰색
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	11.5 (1% 수용액)
마. 녹는점/어는점	851 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	100 ℃ (근사한)
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	(9.92E-017mmHg (25℃, 추정치))
타. 용해도	0.215 g/㎖ ( 20℃)
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	2.5 ( g/cm³)
거. n-옥탄올/물분배계수	-6.19 (추정치)
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	105.99

10. 안정성 및 반응성
가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

메타규산 나트륨, 무수	산과 격렬히 반응하고 알루미늄, 아연을 부식하여 가연성/폭발성 가스를 생성함. 상온 상압에서 안정함. 중합되지 않음.
	산과 격렬히 반응하고 알루미늄, 아연을 부식하여 가연성/폭발성 가스를 생성함. 상온 상압에서 안정함. 중합되지 않음.
수산화 나트륨(SODIUM HYDROX...	- 물과 접촉하면 발열반응 할 수도 있음. - 중합 반응: 중합하지 않음.
탄산 나트륨	반응성 : 상온 상압에서 안정함 중합반응 : 중합하지 않음
나. 피해야 할 조건
메타규산 나트륨, 무수	분진의 발생을 억제하시오.
수산화 나트륨(SODIUM HYDROX...	- 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. - 위험한 가스가 밀폐공간에 축적될 수도 있음. - 가연성 물질과 접촉하면 발화되거나 폭발할 수도 있음.
탄산 나트륨	자료없음
다. 피해야 할 물질
메타규산 나트륨, 무수	할로겐
	금속
	산
수산화 나트륨(SODIUM HYDROX...	- 가연성 물질, 산, 할로 탄소 화합물, 금속, 할로겐, 산화제, 과산화물, 금속염, 플라스틱, 고무
탄산 나트륨	산, 금속, 가연성 물질, 할로겐, 환원제
라. 분해시 생성되는 유해물질
메타규산 나트륨, 무수	열분해 시 기타 분해생성물 생성
수산화 나트륨(SODIUM HYDROX...	-열분해생성물: 나트륨 산화물
탄산 나트륨	열분해생성물 : 기타 분해생성물

11. 독성에 관한 정보
가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보
메타규산 나트륨, 무수	화상을 일으킬 수 있음.
수산화 나트륨(SODIUM HYDROX...	자료없음
탄산 나트륨	자료없음
나. 건강 유해성 정보
급성독성
경구
메타규산 나트륨, 무수	LD50 1153 ㎎/㎏ Rat
수산화 나트륨(SODIUM HYDROX...	자료없음
탄산 나트륨	LD50 2800 ㎎/㎏ Rat
경피
메타규산 나트륨, 무수	자료없음
수산화 나트륨(SODIUM HYDROX...	자료없음
탄산 나트륨	LD50 > 2000 ㎎/㎏ Rabbit
흡입
메타규산 나트륨, 무수	자료없음
수산화 나트륨(SODIUM HYDROX...	자료없음
탄산 나트륨	분진 LC50 0.8 ㎎/ℓ 2 hr Guinea pig (뉴질랜드 6.1B 흡입)
피부부식성 또는 자극성
메타규산 나트륨, 무수	심한자극(250mg, 24시간, rabbit)
수산화 나트륨(SODIUM HYDROX...	사람에서 심한 부식성을 일으킴. 토끼 피부에 심한 괴사를 일으킴.

탄산 나트륨	토끼를 이용한 피부 자극성 시험 결과 약한 자극을 일으킴
심한 눈손상 또는 자극성
메타규산 나트륨, 무수	보통자극(rabbit)
수산화 나트륨(SODIUM HYDROX...	사람 눈에 심한 손상을 일으킴. 토끼 눈에 부식성을 일으킴.
탄산 나트륨	토끼를 이용한 눈 자극성 시험 결과 중간이상에서 심한 자극을 일으킴
호흡기과민성
메타규산 나트륨, 무수	자료없음
수산화 나트륨(SODIUM HYDROX...	자료없음
탄산 나트륨	Due to the alkaline properties an irritation of the respiratory tract is also possible. 호흡기에 자극가능성있음
피부과민성
메타규산 나트륨, 무수	자료없음
수산화 나트륨(SODIUM HYDROX...	사람에서 과민성이 없음.
탄산 나트륨	자료없음
발암성
산업안전보건법
메타규산 나트륨, 무수	자료없음
수산화 나트륨(SODIUM HYDROX...	자료없음
탄산 나트륨	자료없음
노동부고시
메타규산 나트륨, 무수	자료없음
수산화 나트륨(SODIUM HYDROX...	자료없음
탄산 나트륨	자료없음
IARC
메타규산 나트륨, 무수	자료없음
수산화 나트륨(SODIUM HYDROX...	자료없음
탄산 나트륨	자료없음
OSHA
메타규산 나트륨, 무수	자료없음
수산화 나트륨(SODIUM HYDROX...	자료없음
탄산 나트륨	자료없음
ACGIH
메타규산 나트륨, 무수	자료없음
수산화 나트륨(SODIUM HYDROX...	자료없음
탄산 나트륨	자료없음
NTP
메타규산 나트륨, 무수	자료없음
수산화 나트륨(SODIUM HYDROX...	자료없음
탄산 나트륨	자료없음
EU CLP
메타규산 나트륨, 무수	자료없음
수산화 나트륨(SODIUM HYDROX...	자료없음
탄산 나트륨	자료없음
생식세포변이원성
메타규산 나트륨, 무수	자료없음

수산화 나트륨(SODIUM HYDROX...	in vivo 마우스 골수 소핵시험 및 미생물복귀돌연변이시험 음성
탄산 나트륨	The available in vitro mutagenicity test with sodium carbonate was negative &#39;in vitro&#39; 테스트에서 음성임
생식독성
메타규산 나트륨, 무수	자료없음
수산화 나트륨(SODIUM HYDROX...	자료없음
탄산 나트륨	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)
메타규산 나트륨, 무수	자료없음
수산화 나트륨(SODIUM HYDROX...	사람에서 호흡기, 기도를 자극하고 폐수종을 일으킴.
탄산 나트륨	호흡기에 자극을 일으킴
특정 표적장기 독성 (반복 노출)
메타규산 나트륨, 무수	자료없음
수산화 나트륨(SODIUM HYDROX...	자료없음
탄산 나트륨	Species : 래트 Route of admin. : inhalation Exposure period : 3.5 months Doses : 70 +/- 2.9 mg/m3 Control group : yes, concurrent no treatment LOAEL : = 70 mg/m³ Method : other Year : 1966 래트 흡입(3.5달)실험에서 LOAEL값은 70mg/m³임
흡인유해성
메타규산 나트륨, 무수	자료없음
수산화 나트륨(SODIUM HYDROX...	자료없음
탄산 나트륨	자료없음

12. 환경에 미치는 영향
가. 생태독성
어류
메타규산 나트륨, 무수	자료없음
수산화 나트륨(SODIUM HYDROX...	LC50 45.4 ㎎/ℓ 96 hr
탄산 나트륨	LC50 300 ㎎/ℓ 96 hr Lepomis macrochirus (1959. GLP : No)
갑각류
메타규산 나트륨, 무수	자료없음
수산화 나트륨(SODIUM HYDROX...	LC50 40.4 ㎎/ℓ 48 hr
탄산 나트륨	EC50 200 ~ 227 ㎎/ℓ 48 hr Ceriodaphnia dubia
조류
메타규산 나트륨, 무수	자료없음
수산화 나트륨(SODIUM HYDROX...	자료없음
탄산 나트륨	EC50 242 ㎎/ℓ 96 hr 기타 (규조)
나. 잔류성 및 분해성
잔류성
메타규산 나트륨, 무수	자료없음
수산화 나트륨(SODIUM HYDROX...	자료없음
탄산 나트륨	log Kow -6.19
분해성
메타규산 나트륨, 무수	자료없음

수산화 나트륨(SODIUM HYDROX...	자료없음
탄산 나트륨	자료없음
다. 생물농축성
농축성
메타규산 나트륨, 무수	자료없음
수산화 나트륨(SODIUM HYDROX...	BCF -3.88 (추정치)
탄산 나트륨	BCF 3.162
생분해성
메타규산 나트륨, 무수	자료없음
수산화 나트륨(SODIUM HYDROX...	자료없음
탄산 나트륨	자료없음
라. 토양이동성
메타규산 나트륨, 무수	자료없음
수산화 나트륨(SODIUM HYDROX...	자료없음
탄산 나트륨	자료없음
마. 기타 유해 영향
메타규산 나트륨, 무수	자료없음
수산화 나트륨(SODIUM HYDROX...	자료없음
탄산 나트륨	자료없음

13. 폐기시 주의사항
가. 폐기방법
메타규산 나트륨, 무수	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
수산화 나트륨(SODIUM HYDROX...	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
탄산 나트륨	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
나. 폐기시 주의사항
메타규산 나트륨, 무수	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오.
수산화 나트륨(SODIUM HYDROX...	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오.
탄산 나트륨	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오.

14. 운송에 필요한 정보
가. 유엔번호(UN No.)
메타규산 나트륨, 무수	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
수산화 나트륨(SODIUM HYDROX...	1823
탄산 나트륨	3378
나. 적정선적명
메타규산 나트륨, 무수	해당없음
수산화 나트륨(SODIUM HYDROX...	수산화나트륨 (고체)[가성소다](SODIUM HYDROXIDE, SOLID)
탄산 나트륨	탄산 나트륨(과산화수화물)(SODIUM CARBONATE PEROXYHYDRATE)
다. 운송에서의 위험성 등급
메타규산 나트륨, 무수	해당없음
수산화 나트륨(SODIUM HYDROX...	8
탄산 나트륨	5.1
라. 용기등급
메타규산 나트륨, 무수	해당없음
수산화 나트륨(SODIUM HYDROX...	2
탄산 나트륨	2

마. 해양오염물질
메타규산 나트륨, 무수	자료없음
수산화 나트륨(SODIUM HYDROX...	자료없음
탄산 나트륨	자료없음
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책
화재시 비상조치
메타규산 나트륨, 무수	해당없음
수산화 나트륨(SODIUM HYDROX...	F-A
탄산 나트륨	F-A
유출시 비상조치
메타규산 나트륨, 무수	해당없음
수산화 나트륨(SODIUM HYDROX...	S-B
탄산 나트륨	S-Q

15. 법적규제 현황
가. 산업안전보건법에 의한 규제
메타규산 나트륨, 무수	자료없음
수산화 나트륨(SODIUM HYDROX...	관리대상물질
	작업환경측정물질 (측정주기 : 6개월)
	노출기준설정물질
탄산 나트륨	자료없음
나. 유해화학물질관리법에 의한 규제
메타규산 나트륨, 무수	자료없음
수산화 나트륨(SODIUM HYDROX...	유독물
탄산 나트륨	자료없음
다. 위험물안전관리법에 의한 규제
메타규산 나트륨, 무수	자료없음
수산화 나트륨(SODIUM HYDROX...	자료없음
탄산 나트륨	자료없음
라. 폐기물관리법에 의한 규제
메타규산 나트륨, 무수	자료없음
수산화 나트륨(SODIUM HYDROX...	자료없음
탄산 나트륨	자료없음
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제
국내규제
잔류성유기오염물질관리법
메타규산 나트륨, 무수	해당없음
수산화 나트륨(SODIUM HYDROX...	해당없음
탄산 나트륨	해당없음
국외규제
미국관리정보(OSHA 규정)
메타규산 나트륨, 무수	해당없음
수산화 나트륨(SODIUM HYDROX...	해당없음
탄산 나트륨	해당없음
미국관리정보(CERCLA 규정)
메타규산 나트륨, 무수	해당없음

수산화 나트륨(SODIUM HYDROX...	453.599 kg 1000 lb
탄산 나트륨	해당없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정)
메타규산 나트륨, 무수	해당없음
수산화 나트륨(SODIUM HYDROX...	해당없음
탄산 나트륨	해당없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정)
메타규산 나트륨, 무수	해당없음
수산화 나트륨(SODIUM HYDROX...	해당없음
탄산 나트륨	해당없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정)
메타규산 나트륨, 무수	해당없음
수산화 나트륨(SODIUM HYDROX...	해당없음
탄산 나트륨	해당없음
미국관리정보(로테르담협약물질)
메타규산 나트륨, 무수	해당없음
수산화 나트륨(SODIUM HYDROX...	해당없음
탄산 나트륨	해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)
메타규산 나트륨, 무수	해당없음
수산화 나트륨(SODIUM HYDROX...	해당없음
탄산 나트륨	해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)
메타규산 나트륨, 무수	해당없음
수산화 나트륨(SODIUM HYDROX...	해당없음
탄산 나트륨	해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)
메타규산 나트륨, 무수	C; R34Xi; R37
수산화 나트륨(SODIUM HYDROX...	C; R35
탄산 나트륨	Xi; R36
EU 분류정보(위험문구)
메타규산 나트륨, 무수	R34, R37
수산화 나트륨(SODIUM HYDROX...	R35
탄산 나트륨	R36
EU 분류정보(안전문구)
메타규산 나트륨, 무수	S1/2, S13, S24/25, S36/37/39, S45
수산화 나트륨(SODIUM HYDROX...	S1/2, S26, S37/39, S45
탄산 나트륨	S2, S22, S26

16. 그 밖의 참고사항
가.자료의 출처
메타규산 나트륨, 무수
Corporate Solution From Thomson Micromedex(http://csi.micromedex.com)
ECB-ESIS(European chemical Substances Information System)(http://ecb.jrc.it/esis)
ECOTOX Database, EPA(http://cfpub.epa.gov/ecotox)
IUCLID Chemical Data Sheet, EC-ECB

International Chemical Safety Cards(ICSC)(http://www.nihs.go.jp/ICSC)

TOXNET, U.S. National Library of Medicine(http://toxnet.nlm.nih.gov)

The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(http://ull.chemistry.uakron.edu/erd)

산업중독편람, 신광출판사

위험물정보관리시스템, 소방방재청(http://hazmat.nema.go.kr)

화학물질정보시스템, 국립환경과학원(http://ncis.nier.go.kr)

수산화 나트륨(SODIUM HYDROXIDE)

1(다. 냄새역치)

1(마. 녹는점/어는점)

1(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)

1(사. 인화점)

1(차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한)

2(카. 증기압)

1,2(타. 용해도)

1(하. 비중)

3(거. n-옥탄올/물분배계수)

2(러. 점도)

(4)(갑각류)

(3)(농축성)

(1) ICSC

(2) HSDB

(3) SRC

(4) SIDS

(5) DFGOT

(6) ACGIH

(7) PATTY

(8) IUCLID

탄산 나트륨

International Chemical Safety Cards (ICSC)(http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm)(성상)

International Chemical Safety Cards (ICSC)(http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm)(색상)

International Uniform ChemicaL Information Database(IUCLID)(http://ecb.jrc.it/esis)(나. 냄새)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(http://csi.micromedex.com)(라. pH)

OECD Screening Information Data Set(http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/)(타. 용해도)

International Chemical Safety Cards (ICSC)(http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm)(하. 비중)

Quantitative Structure Activity Relation(QSAR)(거. n-옥탄올/물분배계수)

National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)(http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB)(머. 분자량)

OECD Screening Information Data Set(http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/)(경구)

OECD Screening Information Data Set(http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/)(경피)

OECD Screening Information Data Set(http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/)(피부부식성 또는 자극성 )

OECD Screening Information Data Set(http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/)(심한 눈손상 또는 자극성 )

OECD Screening Information Data Set(http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/)(호흡기과민성)

OECD Screening Information Data Set(http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/)(생식세포변이원성)

(ICSC)(특정 표적장기 독성 (1회 노출))

International Uniform ChemicaL Information Database(IUCLID)(http://ecb.jrc.it/esis)(특정 표적장기 독성 (반복 노출))

International Uniform ChemicaL Information Database(IUCLID)(http://ecb.jrc.it/esis)(어류)

OECD Screening Information Data Set(http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/)(갑각류)

ECOTOX(조류)

Quantitative Structure Activity Relation(QSAR)(잔류성)

Quantitative Structure Activity Relation(QSAR)(농축성)

나. 최초작성일	2019-12-20
다. 개정횟수 및 최종 개정일자
개정횟수	0 회
최종 개정일자
라. 기타

○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한

자료입니다.