제품명	GN-ELECTRO CLEANER-2

1. 화학제품과 회사에 관한 정보
가. 제품명	GN-ELECTRO CLEANER-2
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한
제품의 권고 용도	금속 탈지용도
제품의 사용상의 제한	금속 탈지 용도로만 사용할것
다. 제조자/수입자/유통업자 정보
회사명	성림사
주소	경기도 안산시 단원구 원시동 835-4
긴급전화번호	031-483-2126

2. 유해성·위험성
가.유해성·위험성 분류	급성 독성(경구) : 구분4
	급성 독성(흡입: 분진/미스트) : 구분2
	피부 부식성/피부 자극성 : 구분1
	심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분1
	호흡기 과민성 : 구분1
	발암성 : 구분1B
	생식독성 : 구분2
	만성 수생환경 유해성 : 구분3
나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목
그림문자

신호어	위험
유해·위험문구	H302 삼키면 유해함
	H314 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴
	H318 눈에 심한 손상을 일으킴
	H330 흡입하면 치명적임
	H334 흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란을 일으킬 수 있음
	H350 암을 일으킬 수 있음
	H361 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨
	H412 장기적 영향에 의해 수생 생물에게 유해함
예방조치문구
예방	P201 사용 전 취급 설명서를 확보하시오.
	P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
	P260 분진·흄·가스·미스트·증기·(...)·스프레이를 흡입하지 마시오.
	P261 분진·흄·가스·미스트·증기·(...)·스프레이의 흡입을 피하시오.

예방	P264 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오.
	P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
	P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
	P273 환경으로 배출하지 마시오.
	P280 보호장갑·보호의·보안경·(...)·안면보호구를 착용하시오.
	P281 적절한 개인 보호구를 착용하시오.
	P284 호흡기 보호구를 착용하시오.
	P285 환기가 잘 되지 않는 곳에서는 호흡기 보호구를 착용하시오.
대응	P301+P312 삼켜서 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 도움을 받으시오.
	P301+P330+P331 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오.
	P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오 .
	P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
	P304+P341 흡입하여 호흡이 어려워지면, 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
	P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
	P308+P313 노출 또는 접촉이 우려되면 의학적인 조언·주의를 받으시오.
	P310 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
	P320 긴급히 (…) 처치를 하시오.
	P321 (…) 처치를 하시오.
	P330 입을 씻어내시오.
	P342+P311 호흡기 증상이 나타나면 의료기관(의사)의 도움을 받으시오.
	P363 다시 사용전 오염된 의류는 세척하시오.
저장	P403+P233 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오.
	P405 밀봉하여 저장하시오.
폐기	P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.
다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(NFPA)
싸이오요소
보건	2
화재	1
반응성	0
도데실벤젠설폰산 나트륨
보건	2
화재	1
반응성	0
황산(SULFURIC ACID)
보건	3
화재	0
반응성	2
에톡실산화 P-노닐페놀(ETHOXYLATED P-NONYLPHENOL)
보건	2
화재	1
반응성	0
물(WATER)
보건	0
화재	0

반응성	0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량
물질명	이명(관용명)	CAS 번호	함유량(%)
싸이오요소	THIOCARBAMIDE	62-56-6	5
도데실벤젠설폰산 나트륨	SODIUM ALKYLARYLSULFONATE	25155-30-0	8
황산(SULFURIC ACID)	진한 황산(Oil of vitriol)	7664-93-9	7
에톡실산화 P-노닐페놀(ETHOXYLATED P-NONYLPHENOL)	노닐페놀 폴리에틸렌 글리콜 에테르(NONYLPHENOL POLYETHYLENE GLYCOL ETHER);	26027-38-3	2
물(WATER)	디수소 산화물(DIHYDROGEN OXIDE);	7732-18-5	78

4. 응급조치요령
가. 눈에 들어갔을 때	눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
	긴급 의료조치를 받으시오
나. 피부에 접촉했을 때	피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오 .
	다시 사용전 오염된 의류는 세척하시오.
	뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오
	긴급 의료조치를 받으시오
	오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오
	경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하시오
다. 흡입했을 때	흡입하여 호흡이 어려워지면, 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
	즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
	과량의 먼지 또는 흄에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하시오.
라. 먹었을 때	삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오.
	노출 또는 접촉이 우려되면 의학적인 조언·주의를 받으시오.
	물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시오
마. 기타 의사의 주의사항	폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하시오.
	의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법
가. 적절한(부적절한) 소화제
적절한(부적절한) 소화제	이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것
	질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성
화학물질로부터 생기는 특정 유해성	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음
	가열시 용기가 폭발할 수 있음
	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
	비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흄을 발생할 수 있음
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치

싸이오요소	위험없이 할 수 있다면 용기를 화재지역으로부터 이동시키시오. 주변화재에 적응한 소화제를 사용하시오. 물질 자체 또는 연소생성물을 흡입하지 마시오. 바람을 안고 저지대를 피하시오. 구조자는 적절한 보호구를 착용하시오. 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오 소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오 용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 용융되어 운송될 수도 있음 일부는 고온으로 운송될 수 있음 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오
도데실벤젠설폰산 나트륨	위험없이 할 수 있다면 용기를 화재지역으로부터 이동시키시오. 누출된 물질에 고압 물줄기를 뿌려 비산되지 않도록 하시오. 추후 처리를 위한 제방을 축조하시오. 주변화재에 적응한 소화제를 사용하시오. 물질 자체 또는 연소생성물을 흡입하지 마시오. 바람을 안고 저지대를 피하시오. 구조자는 적절한 보호구를 착용하시오. 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오 용융되어 운송될 수도 있음 일부는 고온으로 운송될 수 있음 소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

황산(SULFURIC ACID)	용기 내부에 물을 넣지 말 것. 누출된 물질에 고압 물줄기를 뿌려 비산되지 않도록 할 것. 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것. 탱크의 양끝에는 접근하지 말 것. 주변화재에 적응한 소화제를 사용할 것. 물질에 직접 물이 접촉되지 않도록 할 것. 대형 화재: 미세한 물 분무로 대량 살수할 것. 물분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시킬 것. 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것. 방호조치된 장소 또는 안전 거리가 확보된 곳에서 물을 뿌려야 함. 물질자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피할 것. 바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피할 것. 구조자는 적절한 보호구를 착용하시오. 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오 물과 (격렬히) 반응하여 부식성/독성 가스 등을 방출함 용융되어 운송될 수도 있음 물안개로 증기발생을 줄이면서 다량의 물을 화재지역에 뿌리시오. 물이 부족하다면 증기만 줄이시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 일부는 고온으로 운송될 수 있음 소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오
에톡실산화 P-노닐페놀(ETHOXY...	위험 없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로부터 이동시키시오. 누출된 물질에 고압 물줄기를 뿌려 비산되지 않도록 하시오. 추후의 처리를 위한 제방을 축조하시오. 주변 화재에 적응한 소화제를 사용하시오. 물질자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피하시오. 바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피하시오. 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오 일부는 고온으로 운송될 수 있음 소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 구조자는 적절한 보호구를 착용하시오. 용융되어 운송될 수도 있음 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오
물(WATER)	해당없음 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 일부는 고온으로 운송될 수 있음 누출물은 오염을 유발할 수 있음 접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음 소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 구조자는 적절한 보호구를 착용하시오. 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오 용융되어 운송될 수도 있음 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

6. 누출사고시 대처방법
가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	분진·흄·가스·미스트·증기·(...)·스프레이의 흡입을 피하시오.
	엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오.
	오염 지역을 격리하시오.
	들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.
	모든 점화원을 제거하시오
	위험하지 않다면 누출을 멈추시오
	적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오
	플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오
	분진 형성을 방지하시오
	피해야할 물질 및 조건에 유의하시오
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	환경으로 배출하지 마시오.
	수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오
다. 정화 또는 제거 방법	불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 엎지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.
	공기성 먼지를 제거하고 물로 습윤화하여 흩어지는 것을 막으시오.
	액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.
	다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도랑을 만드시오
	청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오
	분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하시오
	소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오

7. 취급 및 저장방법
가. 안전취급요령	모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
	분진·흄·가스·미스트·증기·(...)·스프레이의 흡입을 피하시오.
	취급 후에는 손을 철저히 씻으시오.
	이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
	옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
	용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.
	취급/저장에 주의하여 사용하시오.
	개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.
	장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.
	피해야할 물질 및 조건에 유의하시오
	고온에 주의하시오
나. 안전한 저장방법	용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오.
	빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.
	음식과 음료수로부터 멀리하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구
가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등
국내규정
싸이오요소	자료없음
도데실벤젠설폰산 나트륨	자료없음
황산(SULFURIC ACID)	TWA - 0.2mg/m3 STEL - 0.6mg/m3
에톡실산화 P-노닐페놀(ETHOXY...	자료없음

물(WATER)	자료없음
ACGIH 규정
싸이오요소	자료없음
도데실벤젠설폰산 나트륨	자료없음
황산(SULFURIC ACID)	TWA 1 mg/m3
	STEL 3 mg/m3
에톡실산화 P-노닐페놀(ETHOXY...	자료없음
물(WATER)	자료없음
생물학적 노출기준
싸이오요소	자료없음
도데실벤젠설폰산 나트륨	자료없음
황산(SULFURIC ACID)	자료없음
에톡실산화 P-노닐페놀(ETHOXY...	자료없음
물(WATER)	해당없음
나. 적절한 공학적 관리	공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.
	사용 운전시 먼지, 흄 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기를 사용하시오.
	이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.
다. 개인보호구
호흡기 보호
싸이오요소	노출되는 입자상 물질의 물리 화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오.
도데실벤젠설폰산 나트륨	노출되는 물질의 물리 화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오.
	입자상 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 -안면부여과식 방진마스크 또는 공기여과식 방진마스크(고효율 미립자 여과재) 또는 전동팬부착 방진마스크(분진, 미스트, 흄용 여과재)
	산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하시오.
황산(SULFURIC ACID)	해당 물질의 노출 농도가 노출허용기준을 초과할 경우, 노출되는 기체/액체 물리 화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오.
	해당물질의 노출농도가 2mg/m3 보다 낮을 경우, 보호도가 10 이상이고 노출되는 기체/액체 물질의 물리 화학적 특성을 고려한 적절한 타입의 필터 또는 정화통을 장착한 반면형 방독마스크
	해당물질의 노출농도가 5mg/m3 보다 낮을 경우, 보호도가 25 이상이고 노출되는 기체/액체 물질의 물리 화학적 특성을 고려한 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헐멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 헬멧타입 방독마스크
	해당물질의 노출농도가 10mg/m3 보다 낮을 경우, 보호도가 50 이상이고 노출되는 기체/액체 물질의 물리 화학적 특성을 고려한 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형/반면형 전동식 방독마스크, 전면형/후드 타입 송기마스크
	해당물질의 노출농도가 200mg/m3 보다 낮을 경우, 보호도가 1000 이상이고 노출되는 기체/액체 물질의 물리 화학적 특성을 고려한 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전동식 전면형 방독 마스크 또는 전면형/후드타입 송기마스크
	해당물질의 노출농도가 2000mg/m3 보다 낮을 경우, 보호도가 10,000 이상인 압력요구식 전면형/헬멧/후드 타입 송기마스크
에톡실산화 P-노닐페놀(ETHOXY...	노출되는 기체/액체의 물리 화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오.
	기체/액체 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 -격리식 전면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 격리식 반면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 직결식 전면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 반면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 전동식 방독마스크

에톡실산화 P-노닐페놀(ETHOXY...	산소가 부족한 경우(<19.5%), 송기마스크 혹은 자급식공기호흡기를 착용하시오.
물(WATER)	노출되는 기체/액체의 물리 화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오.
	기체/액체 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 -격리식 전면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 격리식 반면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 직결식 전면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 반면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 전동식 방독마스크
	산소가 부족한 경우(<19.5%), 송기마스크 혹은 자급식공기호흡기를 착용하시오.
눈 보호	눈의 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장해를 일으키는 증기상태의 유기물질로 부터 눈을 보호하기 위해서는 보안경 혹은 통기성 고글을 착용하시오.
	눈에 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장해를 일으킬 수 있는 입자상 물질에 대하여 눈을 보호하기 위하여 통기성 보안경을 착용하시오.
	근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하시오.
	눈의 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장해를 일으키는 증기상태의 유기물질로 부터 눈을 보호하기 위해서는 보안경 혹은 통기성 보안경을 착용하시오.
	눈에 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장해를 일으킬 수 있는 경우 다음과 같은 보안경을 착용하시오. - 가스상태의 유기물질의 경우 밀폐형 보안경 - 증기상태의 유기물질의 경우 보안경 혹은 통기성 보안경 - 입자상 물질의 경우 통기성 보안경
손 보호	화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑을 착용하시오.
신체 보호	화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호의복을 착용하시오.

9. 물리화학적 특성
가. 외관
성상	액체
색상	갈색
나. 냄새	자극적인 냄새
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	자료없음
거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

싸이오요소

가. 외관
성상	고체
색상	흰색
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	167.1 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	0.0028 ㎜Hg (25 deg C)
타. 용해도	9 g/100㎖ (at 20 deg C )
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	자료없음
거. n-옥탄올/물분배계수	-1.08
너. 자연발화온도	440 ℃
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	76.12

도데실벤젠설폰산 나트륨
가. 외관
성상	자료없음
색상	자료없음
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	자료없음
거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음
가. 외관
	황산(SULFURIC ACID)

가. 외관
성상	액체 (흡습성, 유성)
색상	무색
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	1 ㎎/㎥
라. pH	0.3 (1.0 N 용액)
마. 녹는점/어는점	10 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	340 ℃
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	비인화성
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	0.13 ㎪ (146 ℃)
타. 용해도	1X10+6 ㎎/ℓ (25 ℃)
파. 증기밀도	3.4 (공기=1)
하. 비중	자료없음
거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	21 cP (25 ℃)
머. 분자량	98.1

에톡실산화 P-노닐페놀(ETHOXYLATED P-NONYLPHENOL)
가. 외관
성상	액체, 반죽함, 왁스
색상	무채색에서 노란색까지
나. 냄새	독특한 냄새
다. 냄새역치	(자료없음)
라. pH	4-8
마. 녹는점/어는점	-40 ~ 48℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	(해당없음)
사. 인화점	> 149 ℃ ((c.c))
아. 증발속도	(해당없음)
자. 인화성(고체, 기체)	(자료없음)
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / - (자료없음)
카. 증기압	(해당없음)
타. 용해도	(해당없음)
파. 증기밀도	(해당없음)
하. 비중	0.99-1.07 ((물=1))
거. n-옥탄올/물분배계수	(해당없음)
너. 자연발화온도	(자료없음)
더. 분해온도	(>250 ℃)
러. 점도	(자료없음)
머. 분자량	396 ((average))
가. 외관
	물(WATER)

가. 외관
성상	액체
색상	무색 (투명)
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	(해당없음)
라. pH	7
마. 녹는점/어는점	0 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	100 ℃
사. 인화점	(해당없음)
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	해당없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / - (해당없음)
카. 증기압	23.8 ㎜Hg (25℃)
타. 용해도	100 g/100㎖
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	1
거. n-옥탄올/물분배계수	-1.38
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	18.02

10. 안정성 및 반응성
가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성
싸이오요소	상온 상압에서 안정함. 중합되지 않음. 고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 일부는 금속과 접촉시 가연성 수소가스를 생성할 수 있음 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흄을 발생할 수 있음 일부는 산화제로 가연성 물질을 점화할 수 있음 독성: 흡입, 섭취, 피부 접촉시 심각한 부상 및 사망을 초래할 수 있음 용융물질과 접촉 시 피부와 눈에 심각한 화상을 입힐 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
도데실벤젠설폰산 나트륨	상온 상압에서 안정함. 중합되지 않음. 가열시 용기가 폭발할 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흄을 발생할 수 있음 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음 고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음

황산(SULFURIC ACID)	- 물과 접촉하면 발열반응 할 수도 있음. - 중합 반응: 중합하지 않음. 고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음 가연성 물질(나무, 종이, 기름, 의류 등)을 점화할 수 있음 가열되거나 물로 오염되면 용기가 폭발할 수 있음 금속을 부식시켜 가연성 수소가스를 발생할 수 있음 물과 (격렬히) 반응하여 부식성/독성 가스 등을 방출함 밀폐공간에 인화성/독성 가스가 축적될 수 있음 열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음 부식성/독성: 증기, 분진, 물질의 흡입, 섭취, 접촉은 심각한 상해, 화상, 죽음을 초래할 수 있음 용융물질과 접촉 시 피부와 눈에 심각한 화상을 입힐 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흄을 발생할 수 있음
에톡실산화 P-노닐페놀(ETHOXY...	중합반응: 중합하지 않음 반응성: 상온 상압에서 안정함 가열시 용기가 폭발할 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음 고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흄을 발생할 수 있음
물(WATER)	상온 상압에서 안정함. 중합 반응: 중합하지 않음. 상온상압조건에서 안정함 가열시 용기가 폭발할 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음 물질의 흡입은 유해할 수 있음 일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음 고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흄을 발생할 수 있음
나. 피해야 할 조건
싸이오요소	분진의 발생을 억제하시오. 상수도 및 하수도에서 떨어진 장소에 저장하시오. 열, 화염, 스파크, 기타 점화원과 접촉을 피하시오. 열, 스파크, 화염 등 점화원
도데실벤젠설폰산 나트륨	열, 화염, 스파크, 기타 점화원과 접촉을 피하시오. 혼합금지물질과 접촉을 피하시오. 열, 스파크, 화염 등 점화원
황산(SULFURIC ACID)	- 가연성 물질과의 접촉을 피할 것. 건조한 곳에 보관할 것. - 위험한 가스가 밀폐공간에 축적될 수도 있음. - 상수도 및 하수도에서 떨어진 곳에 둘 것. 열, 스파크, 화염 등 점화원
에톡실산화 P-노닐페놀(ETHOXY...	열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피하시오. 혼합금지 물질과의 접촉을 피하시오. 위험한 가스가 밀폐공간에 축적될 수도 있음. 열, 스파크, 화염 등 점화원
물(WATER)	전혀 보고되지 않음. 열, 스파크, 화염 등 점화원
다. 피해야 할 물질
싸이오요소	가연성 물질 아크로레인 산화제 산 가연성 물질, 환원성 물질 금속
도데실벤젠설폰산 나트륨	산화제 가연성 물질, 환원성 물질

황산(SULFURIC ACID)	- 가연성 물질, 할로 탄소 화합물, 산화제, 아민, 염기, 할로겐, 금속 카바이드, 산, 금속, 금속염,과산화물, 환원제, 물, 유기화합물 가연성 물질(나무, 종이, 기름, 의류 등) 가연성 물질, 환원성 물질
에톡실산화 P-노닐페놀(ETHOXY...	산화제, 환원제 가연성 물질, 환원성 물질
물(WATER)	가연성 물질 자극성, 독성 가스 가연성 물질, 환원성 물질
라. 분해시 생성되는 유해물질
싸이오요소	열분해 시 탄소 산화물, 질소 산화물, 황 산화물 생성 부식성/독성 흄 자극성, 부식성, 독성 가스 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음 자극성, 독성 가스
도데실벤젠설폰산 나트륨	열분해 시 황화수소, 황 산화물, 탄소 생성 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음 부식성/독성 흄 자극성, 독성 가스
황산(SULFURIC ACID)	- 열분해생성물: 황 산화물 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음 부식성/독성 흄 자극성, 독성 가스
에톡실산화 P-노닐페놀(ETHOXY...	자료없음 자극성, 독성 가스 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음 부식성/독성 흄
물(WATER)	열분해생성물 또는 연소생성물: 전혀 알려져 있지 않음. 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음 부식성/독성 흄 자극성, 독성 가스

11. 독성에 관한 정보
가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보
싸이오요소	자료없음
도데실벤젠설폰산 나트륨	흡입과 음식 섭취에 의해 신체에 흡수될 수 있음.
황산(SULFURIC ACID)	자료없음
에톡실산화 P-노닐페놀(ETHOXY...	단기간 노출 시, 자극(심한 경우도 있음)을 일으킬 수 있음 단기간 노출 시, 구역, 구토를 일으킬 수 있음 자극을 일으킬 수 있음 자극, 눈 손상을 일으킬 수 있음
물(WATER)	자료없음
나. 건강 유해성 정보
급성독성
경구
싸이오요소	자료없음
도데실벤젠설폰산 나트륨	LD50 438 ㎎/㎏ Rat
황산(SULFURIC ACID)	LD50 > 5000 ㎎/㎏ Rat
에톡실산화 P-노닐페놀(ETHOXY...	LD50 1410 ㎎/㎏ Rat
물(WATER)	LD50 > 90 ㎖/㎏ Rat
경피
싸이오요소	자료없음
도데실벤젠설폰산 나트륨	자료없음
황산(SULFURIC ACID)	자료없음
에톡실산화 P-노닐페놀(ETHOXY...	LD50 2830 ㎎/㎏

물(WATER)	자료없음
흡입
싸이오요소	자료없음
도데실벤젠설폰산 나트륨	자료없음
황산(SULFURIC ACID)	미스트 LC50 0.375 4 hr Rat (mg/L)
에톡실산화 P-노닐페놀(ETHOXY...	(자료없음)
물(WATER)	자료없음
피부부식성 또는 자극성
싸이오요소	자료없음
도데실벤젠설폰산 나트륨	자료없음
황산(SULFURIC ACID)	피부, 눈 및 점막에 부식성
에톡실산화 P-노닐페놀(ETHOXY...	자료없음
물(WATER)	해당없음
심한 눈손상 또는 자극성
싸이오요소	자료없음
도데실벤젠설폰산 나트륨	자료없음
황산(SULFURIC ACID)	rabbit, 눈자극성 없음 (GLP 있음, OECD Guide-ling 405)
에톡실산화 P-노닐페놀(ETHOXY...	500 ul 토끼 - 보통 자극
물(WATER)	해당없음
호흡기과민성
싸이오요소	자료없음
도데실벤젠설폰산 나트륨	자료없음
황산(SULFURIC ACID)	마이크로미터의 직경을 가지는 입자가 함유된 산성 미스트는 상기도 및 하기도에 침적될 수 있다. 이는 점막상피에 자극을 주고 치아손상을 유발하며 폐에 급성영향을 주어 폐기능 변화를 가져온다. 천식이 나타나기도 한다.
에톡실산화 P-노닐페놀(ETHOXY...	자료없음
물(WATER)	해당없음
피부과민성
싸이오요소	자료없음
도데실벤젠설폰산 나트륨	자료없음
황산(SULFURIC ACID)	사람, 피부접촉에 의한 알러지반응을 일으키지 않음
에톡실산화 P-노닐페놀(ETHOXY...	자료없음
물(WATER)	해당없음
발암성
산업안전보건법
싸이오요소	자료없음
도데실벤젠설폰산 나트륨	자료없음
황산(SULFURIC ACID)	자료없음
에톡실산화 P-노닐페놀(ETHOXY...	자료없음
물(WATER)	자료없음
노동부고시
싸이오요소	자료없음
도데실벤젠설폰산 나트륨	자료없음
황산(SULFURIC ACID)	자료없음
에톡실산화 P-노닐페놀(ETHOXY...	자료없음
물(WATER)	자료없음
IARC

싸이오요소	Group 3
도데실벤젠설폰산 나트륨	자료없음
황산(SULFURIC ACID)	자료없음
에톡실산화 P-노닐페놀(ETHOXY...	자료없음
물(WATER)	자료없음
OSHA
싸이오요소	자료없음
도데실벤젠설폰산 나트륨	자료없음
황산(SULFURIC ACID)	자료없음
에톡실산화 P-노닐페놀(ETHOXY...	자료없음
물(WATER)	자료없음
ACGIH
싸이오요소	자료없음
도데실벤젠설폰산 나트륨	자료없음
황산(SULFURIC ACID)	A2 (황산을 포함한 무기강산미스트 노출시 발암성)
에톡실산화 P-노닐페놀(ETHOXY...	자료없음
물(WATER)	자료없음
NTP
싸이오요소	R
도데실벤젠설폰산 나트륨	자료없음
황산(SULFURIC ACID)	K (황산을 포함한 무기강산미스트 노출시 발암성)
에톡실산화 P-노닐페놀(ETHOXY...	자료없음
물(WATER)	자료없음
EU CLP
싸이오요소	Carc. 2
도데실벤젠설폰산 나트륨	자료없음
황산(SULFURIC ACID)	자료없음
에톡실산화 P-노닐페놀(ETHOXY...	자료없음
물(WATER)	자료없음
생식세포변이원성
싸이오요소	자료없음
도데실벤젠설폰산 나트륨	자료없음
황산(SULFURIC ACID)	in vitro Ames 시험: 음성 , 염색체이상시험: 양성
에톡실산화 P-노닐페놀(ETHOXY...	자료없음
물(WATER)	해당없음
생식독성
싸이오요소	래트에게 350, 900 mg/kg/day 를 임신 18 일부터 생후 10 일까지의 기간 투여한 실험으로, 350mg 로 출생아의 성장 지연이 보여 900 mg 로 갑상선 기능 장해와 체중 증가의 억제가 보임.
도데실벤젠설폰산 나트륨	자료없음
황산(SULFURIC ACID)	mouse, rabbit, 흡입에 의한 발달/태아기형성 독성 시험에서 모체독성의 NOAEL=20 mg/m3, 태아독성이나 기형성에 관한 증거는 없음
에톡실산화 P-노닐페놀(ETHOXY...	자료없음
물(WATER)	해당없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)
싸이오요소	자료없음
도데실벤젠설폰산 나트륨	자료없음

황산(SULFURIC ACID)	사람이 황산 미스트 및 증기를 흡입할 때 , 급성 호흡기 자극 증상으로 숨쉬기 어려움과 기침 등이 나타나며, 심할 경우 폐손상이 나타날 수 있음
에톡실산화 P-노닐페놀(ETHOXY...	자료없음
물(WATER)	해당없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)
싸이오요소	자료없음
도데실벤젠설폰산 나트륨	자료없음
황산(SULFURIC ACID)	자료없음
에톡실산화 P-노닐페놀(ETHOXY...	자료없음
물(WATER)	해당없음
흡인유해성
싸이오요소	자료없음
도데실벤젠설폰산 나트륨	자료없음
황산(SULFURIC ACID)	자료없음
에톡실산화 P-노닐페놀(ETHOXY...	자료없음
물(WATER)	해당없음

12. 환경에 미치는 영향
가. 생태독성
어류
싸이오요소	LC50 352000 ㎎/ℓ 96 hr 기타 (Fish)
도데실벤젠설폰산 나트륨	LC50 35.601 ㎎/ℓ 96 hr
황산(SULFURIC ACID)	LC50 16 ~ 28 ㎎/ℓ 96 hr Lepomis macrochirus
에톡실산화 P-노닐페놀(ETHOXY...	(자료없음)
물(WATER)	자료없음
갑각류
싸이오요소	LC50 9.075 ㎎/ℓ 48 hr 기타 (Daphnid)
도데실벤젠설폰산 나트륨	EC50 5.88 ㎎/ℓ 48 hr Daphnia magna (갑각류(물벼룩): 48h-LC50 (Daphnia magna)=23.265 mg/L (ECOSAR Class: Neutral Organics))
황산(SULFURIC ACID)	자료없음
에톡실산화 P-노닐페놀(ETHOXY...	LC50 18.2 ㎎/ℓ 48 hr 기타
물(WATER)	자료없음
조류
싸이오요소	EC50 6.51 ㎎/ℓ 96 hr 기타 (Green Algae)
도데실벤젠설폰산 나트륨	EC50 17.03 ㎎/ℓ 96 hr
황산(SULFURIC ACID)	자료없음
에톡실산화 P-노닐페놀(ETHOXY...	(자료없음)
물(WATER)	자료없음
나. 잔류성 및 분해성
잔류성
분해성
싸이오요소	자료없음
도데실벤젠설폰산 나트륨	자료없음
황산(SULFURIC ACID)	자료없음
에톡실산화 P-노닐페놀(ETHOXY...	(자료없음)
물(WATER)	자료없음
다. 생물농축성

농축성
싸이오요소	BCF 3.162
도데실벤젠설폰산 나트륨	BCF 64
황산(SULFURIC ACID)	BCF 3.162
에톡실산화 P-노닐페놀(ETHOXY...	BCF 12.55
물(WATER)	자료없음
생분해성
싸이오요소	(BiOWin 5: 난분해성)
도데실벤젠설폰산 나트륨	난분해성 (BIOWIN 6 : 0.1749)
황산(SULFURIC ACID)	자료없음
에톡실산화 P-노닐페놀(ETHOXY...	(자료없음)
물(WATER)	자료없음
라. 토양이동성
싸이오요소	자료없음
도데실벤젠설폰산 나트륨	자료없음
황산(SULFURIC ACID)	자료없음
에톡실산화 P-노닐페놀(ETHOXY...	자료없음
물(WATER)	자료없음
마. 기타 유해 영향
싸이오요소	자료없음
도데실벤젠설폰산 나트륨	자료없음
황산(SULFURIC ACID)	자료없음
에톡실산화 P-노닐페놀(ETHOXY...	식물독성 15000 mg/L 48시간 EC50 (발육) 좀개구리밥
물(WATER)	자료없음

13. 폐기시 주의사항
가. 폐기방법
싸이오요소	1. 소각하시오. 2. 소각이 곤란한 경우에는 최대지름 15센티미터 이하의 크기로 파쇄ㆍ절단 또는 용융한 후 지정폐기물을 매립할 수 있는 관리형 매립시설에 매립하시오.
도데실벤젠설폰산 나트륨	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
황산(SULFURIC ACID)	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
에톡실산화 P-노닐페놀(ETHOXY...	1. 기름과 물 분리가 가능한 것은 기름과 물 분리방법으로 사전처리 하시오.
물(WATER)	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
나. 폐기시 주의사항
싸이오요소	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.
도데실벤젠설폰산 나트륨	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.
황산(SULFURIC ACID)	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.
에톡실산화 P-노닐페놀(ETHOXY...	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.
물(WATER)	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.

14. 운송에 필요한 정보
가. 유엔번호(UN No.)
싸이오요소	2811
도데실벤젠설폰산 나트륨	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
황산(SULFURIC ACID)	1830
에톡실산화 P-노닐페놀(ETHOXY...	UN 운송위험물질 분류정보가 없음

물(WATER)	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
나. 적정선적명
싸이오요소	독성 고체(유기물인 것)(별도의품명이 명시된 것은 제외)(TOXIC SOLID,ORGANIC,N.O.S.)
도데실벤젠설폰산 나트륨	해당없음
황산(SULFURIC ACID)	황산(황산의 함유량이 50% 이상인 것)(SULPHURIC ACID with more than 51% acid)
에톡실산화 P-노닐페놀(ETHOXY...	해당없음
물(WATER)	해당없음
다. 운송에서의 위험성 등급
싸이오요소	6.1
도데실벤젠설폰산 나트륨	해당없음
황산(SULFURIC ACID)	8
에톡실산화 P-노닐페놀(ETHOXY...	해당없음
물(WATER)	해당없음
라. 용기등급
싸이오요소	1
도데실벤젠설폰산 나트륨	해당없음
황산(SULFURIC ACID)	2
에톡실산화 P-노닐페놀(ETHOXY...	해당없음
물(WATER)	해당없음
마. 해양오염물질
싸이오요소	자료없음
도데실벤젠설폰산 나트륨	자료없음
황산(SULFURIC ACID)	자료없음
에톡실산화 P-노닐페놀(ETHOXY...	자료없음
물(WATER)	자료없음
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책
화재시 비상조치
싸이오요소	F-A
도데실벤젠설폰산 나트륨	해당없음
황산(SULFURIC ACID)	F-A
에톡실산화 P-노닐페놀(ETHOXY...	해당없음
물(WATER)	해당없음
유출시 비상조치
싸이오요소	S-A
도데실벤젠설폰산 나트륨	해당없음
황산(SULFURIC ACID)	S-B
에톡실산화 P-노닐페놀(ETHOXY...	해당없음
물(WATER)	해당없음

15. 법적규제 현황
싸이오요소	자료없음
도데실벤젠설폰산 나트륨	자료없음
황산(SULFURIC ACID)	관리대상물질
	작업환경측정물질 (측정주기 : 6개월)
	특수건강진단물질 (진단주기 : 12개월)

황산(SULFURIC ACID)	노출기준설정물질
에톡실산화 P-노닐페놀(ETHOXY...	자료없음
물(WATER)	자료없음
가. 산업안전보건법에 의한 규제
싸이오요소	자료없음
도데실벤젠설폰산 나트륨	자료없음
황산(SULFURIC ACID)	사고대비물질
	유독물
에톡실산화 P-노닐페놀(ETHOXY...	자료없음
물(WATER)	자료없음
나. 유해화학물질관리법에 의한 규제
싸이오요소	자료없음
도데실벤젠설폰산 나트륨	자료없음
황산(SULFURIC ACID)	자료없음
에톡실산화 P-노닐페놀(ETHOXY...	자료없음
물(WATER)	자료없음
다. 위험물안전관리법에 의한 규제
싸이오요소	지정폐기물
도데실벤젠설폰산 나트륨	자료없음
황산(SULFURIC ACID)	지정폐기물
에톡실산화 P-노닐페놀(ETHOXY...	지정폐기물
물(WATER)	자료없음
라. 폐기물관리법에 의한 규제
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제
국내규제
싸이오요소	해당없음
도데실벤젠설폰산 나트륨	해당없음
황산(SULFURIC ACID)	해당없음
에톡실산화 P-노닐페놀(ETHOXY...	해당없음
물(WATER)	해당없음
잔류성유기오염물질관리법
국외규제
싸이오요소	해당없음
도데실벤젠설폰산 나트륨	해당없음
황산(SULFURIC ACID)	해당없음
에톡실산화 P-노닐페놀(ETHOXY...	해당없음
물(WATER)	해당없음
미국관리정보(OSHA 규정)
싸이오요소	4.53599 kg 10 lb
도데실벤젠설폰산 나트륨	453.599 kg 1000 lb
황산(SULFURIC ACID)	453.599 kg 1000 lb
에톡실산화 P-노닐페놀(ETHOXY...	해당없음
물(WATER)	해당없음
미국관리정보(CERCLA 규정)
싸이오요소	해당없음
도데실벤젠설폰산 나트륨	해당없음

황산(SULFURIC ACID)	453.599 kg 1000 lb
에톡실산화 P-노닐페놀(ETHOXY...	해당없음
물(WATER)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정)
싸이오요소	해당없음
도데실벤젠설폰산 나트륨	해당없음
황산(SULFURIC ACID)	453.599 kg 1000 lb
에톡실산화 P-노닐페놀(ETHOXY...	해당없음
물(WATER)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정)
싸이오요소	해당됨
도데실벤젠설폰산 나트륨	해당없음
황산(SULFURIC ACID)	해당됨
에톡실산화 P-노닐페놀(ETHOXY...	해당없음
물(WATER)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정)
싸이오요소	해당없음
도데실벤젠설폰산 나트륨	해당없음
황산(SULFURIC ACID)	해당없음
에톡실산화 P-노닐페놀(ETHOXY...	해당없음
물(WATER)	해당없음
미국관리정보(로테르담협약물질)
싸이오요소	해당없음
도데실벤젠설폰산 나트륨	해당없음
황산(SULFURIC ACID)	해당없음
에톡실산화 P-노닐페놀(ETHOXY...	해당없음
물(WATER)	해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)
싸이오요소	해당없음
도데실벤젠설폰산 나트륨	해당없음
황산(SULFURIC ACID)	해당없음
에톡실산화 P-노닐페놀(ETHOXY...	해당없음
물(WATER)	해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)
싸이오요소	Carc. Cat. 3; R40Repr. Cat. 3; R63Xn; R22N; R51-53
도데실벤젠설폰산 나트륨	해당없음
황산(SULFURIC ACID)	C; R35
에톡실산화 P-노닐페놀(ETHOXY...	해당없음
물(WATER)	해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)
싸이오요소	R22, R40, R51/53, R63
도데실벤젠설폰산 나트륨	해당없음
황산(SULFURIC ACID)	R35
에톡실산화 P-노닐페놀(ETHOXY...	해당없음
물(WATER)	해당없음
EU 분류정보(위험문구)

싸이오요소	S2, S36/37, S61
도데실벤젠설폰산 나트륨	해당없음
황산(SULFURIC ACID)	S1/2, S26, S30, S45
에톡실산화 P-노닐페놀(ETHOXY...	해당없음
물(WATER)	해당없음
EU 분류정보(안전문구)

16. 그 밖의 참고사항
가.자료의 출처
싸이오요소
HSDB(성상)
HSDB(색상)
IUCLID(마. 녹는점/어는점)
HSDB(카. 증기압)
HSDB(타. 용해도)
HSDB(거. n-옥탄올/물분배계수)
CHEMDB(너. 자연발화온도)
HSDB(머. 분자량)
(일본유해성평가서)(생식독성)
Ecosar(어류)
Ecosar(갑각류)
Ecosar(조류)
EPI suite(농축성)
EPI suite(생분해성)
Corporate Solution From Thomson Micromedex(http://csi.micromedex.com)
ECB-ESIS(European chemical Substances Information System)(http://ecb.jrc.it/esis)
ECOTOX Database, EPA(http://cfpub.epa.gov/ecotox)
IUCLID Chemical Data Sheet, EC-ECB
International Chemical Safety Cards(ICSC)(http://www.nihs.go.jp/ICSC)
TOXNET, U.S. National Library of Medicine(http://toxnet.nlm.nih.gov)
The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(http://ull.chemistry.uakron.edu/erd)
산업중독편람, 신광출판사
위험물정보관리시스템, 소방방재청(http://hazmat.nema.go.kr)
화학물질정보시스템, 국립환경과학원(http://ncis.nier.go.kr)
도데실벤젠설폰산 나트륨
ICSC(가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보)
NLM;ChemIDplus(경구)
ECOSAR Class: Neutral Organics(어류)
ECOTOX(갑각류)
ECOSAR Class: Neutral Organics(조류)
ECOTOX(농축성)
QSAR(생분해성)
NLM;HSDB(라. 토양이동성)
Corporate Solution From Thomson Micromedex(http://csi.micromedex.com)
ECB-ESIS(European chemical Substances Information System)(http://ecb.jrc.it/esis)
ECOTOX Database, EPA(http://cfpub.epa.gov/ecotox)

IUCLID Chemical Data Sheet, EC-ECB

International Chemical Safety Cards(ICSC)(http://www.nihs.go.jp/ICSC)

TOXNET, U.S. National Library of Medicine(http://toxnet.nlm.nih.gov)

The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(http://ull.chemistry.uakron.edu/erd)

산업중독편람, 신광출판사

위험물정보관리시스템, 소방방재청(http://hazmat.nema.go.kr)

화학물질정보시스템, 국립환경과학원(http://ncis.nier.go.kr)

황산(SULFURIC ACID)

ICSC(성상)

ICSC(색상)

ICSC(나. 냄새)

HSDB(다. 냄새역치)

HSDB(라. pH)

ICSC(마. 녹는점/어는점)

ICSC(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)

ICSC(자. 인화성(고체, 기체))

ICSC(카. 증기압)

HSDB(타. 용해도)

ICSC(파. 증기밀도)

HSDB(러. 점도)

ICSC(머. 분자량)

IUCLID(경구)

HSDB(흡입)

(SIDS SIAP)(피부부식성 또는 자극성 )

(IUCLID)(심한 눈손상 또는 자극성 )

(SIDS SIAP)(피부과민성)

(SIDS SIAP, SIDS report)(생식세포변이원성)

(SIDS SIAP, SIDS report)

(생식독성)

(ATSDR)(특정 표적장기 독성 (1회 노출))

SIDS(어류)

QSAR(농축성)

(1) ICSC(2) HSDB(3) SRC(4) SIDS (1998)(5) SIDS (2001)(6) SIDS (2003)(7) ACGIH (2006)(8) DFGOT (2001)(9) ATSDR (1998)

에톡실산화 P-노닐페놀(ETHOXYLATED P-NONYLPHENOL)

ECOTOX(갑각류)

EPIWIN(농축성)

물(WATER)

NLM

나. 최초작성일	2017-10-05
다. 개정횟수 및 최종 개정일자
개정횟수	0 회
최종 개정일자	0
라. 기타

○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한

자료입니다.