제품명	TIN-SOLDER STRIPPER(솔다박리제)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보
가. 제품명	TIN-SOLDER STRIPPER(솔다박리제)
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한
제품의 권고 용도	석도금 박리용.
제품의 사용상의 제한	동 및 동합금상의 석도금층 박리용으로만 사용할것.
다. 제조자/수입자/유통업자 정보
회사명	성림사
주소	경기도 안산시 단원구 원시동 835-4
긴급전화번호	031-483-2126/2127

2. 유해성·위험성
가.유해성·위험성 분류	산화성 액체 : 구분3
	고압가스 : 액화가스
	급성 독성(경구) : 구분4
	급성 독성(흡입: 가스) : 구분3
	급성 독성(흡입: 분진/미스트) : 구분1
	피부 부식성/피부 자극성 : 구분1
	심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분1
	호흡기 과민성 : 구분1
	발암성 : 구분1A
	특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분1
	특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분1
	흡인 유해성 : 구분1
나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목
그림문자

신호어	위험
유해·위험문구	H272 화재를 강렬하게 함 ; 산화제
	H280 고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음
	H302 삼키면 유해함
	H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
	H314 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴
	H318 눈에 심한 손상을 일으킴
	H330 흡입하면 치명적임
	H331 흡입하면 유독함
	H334 흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란을 일으킬 수 있음
	H350 암을 일으킬 수 있음

유해·위험문구	H370 (특정표적장기)에 손상을 일으킴
	H372 장기간 또는 반복노출 되면 (특정표적장기)에 손상을 일으킴
예방조치문구
예방	P201 사용 전 취급 설명서를 확보하시오.
	P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
	P210 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연
	P220 의류 ·(...)· 가연성 물질로부터 격리·보관하시오.
	P221 가연성 물질과 혼합되지 않도록 조치하시오.
	P260 분진·흄·가스·미스트·증기·(...)·스프레이를 흡입하지 마시오.
	P261 분진·흄·가스·미스트·증기·(...)·스프레이의 흡입을 피하시오.
	P264 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오.
	P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
	P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
	P280 보호장갑·보호의·보안경·(...)·안면보호구를 착용하시오.
	P281 적절한 개인 보호구를 착용하시오.
	P284 호흡기 보호구를 착용하시오.
	P285 환기가 잘 되지 않는 곳에서는 호흡기 보호구를 착용하시오.
대응	P301+P310 삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 도움을 받으시오.
	P301+P312 삼켜서 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 도움을 받으시오.
	P301+P330+P331 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오.
	P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오 .
	P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
	P304+P341 흡입하여 호흡이 어려워지면, 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
	P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
	P307+P311 노출되면 의료기관(의사)의 도움을 받으시오.
	P308+P313 노출 또는 접촉이 우려되면 의학적인 조언·주의를 받으시오.
	P310 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
	P311 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
	P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
	P320 긴급히 (…) 처치를 하시오.
	P321 (…) 처치를 하시오.
	P330 입을 씻어내시오.
	P331 토하게 하지 마시오.
	P342+P311 호흡기 증상이 나타나면 의료기관(의사)의 도움을 받으시오.
	P363 다시 사용전 오염된 의류는 세척하시오.
	P370+P378 화재 시 불을 끄기 위해 (…) 을(를) 사용하시오.
저장	P403+P233 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오.
	P405 밀봉하여 저장하시오.
	P410+P403 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.
폐기	P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.
다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(NFPA)
황산(SULFURIC ACID)
보건	3
화재	0

반응성	2
질산
보건	4
화재	0
반응성	2
염산
보건	3
화재	0
반응성	1
물(WATER)
보건	0
화재	0
반응성	0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량
물질명	이명(관용명)	CAS 번호	함유량(%)
황산(SULFURIC ACID)	진한 황산(Oil of vitriol)	7664-93-9	8
질산	아쿠아 FORTIS	7697-37-2	10
염산	염산, 무수물(HYDROCHLORIC ACID, ANHYDROUS)	7647-01-0	7
물(WATER)	디수소 산화물(DIHYDROGEN OXIDE);	7732-18-5	75

4. 응급조치요령
가. 눈에 들어갔을 때	눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
	긴급 의료조치를 받으시오
나. 피부에 접촉했을 때	피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오 .
	노출되면 의료기관(의사)의 도움을 받으시오.
	다시 사용전 오염된 의류는 세척하시오.
	뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오
	오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오
	경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하시오
	오염된 옷은 건조시 화재 위험이 있음
	액화가스에 접촉한 경우 미지근한 물로 해당 부위를 녹이시오
다. 흡입했을 때	흡입하여 호흡이 어려워지면, 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
	즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
	토하게 하지 마시오.
	과량의 먼지 또는 흄에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하시오.
라. 먹었을 때	삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 도움을 받으시오.
	삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오.
	물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시오
마. 기타 의사의 주의사항	폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하시오.
	의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제
적절한(부적절한) 소화제	이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것
	질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성
화학물질로부터 생기는 특정 유해성	화재를 강렬하게 함 ; 산화제
	고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음
	다른 가연성 물질과 접촉하여 화재를 일으킬 수 있음
	건조후 잔여물은 산화제로 작용할 수 있음
	격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음
	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음
	가연성 물질(나무, 종이, 기름, 의류 등)을 점화할 수 있음
	가열시 용기가 폭발할 수 있음
	누출물은 화재/폭발 위험이 있음
	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
	화재시 연소를 가속화함
	일부는 화재나 가열시 폭발적으로 분해할 수 있음
	열이나 오염으로 폭발할 수 있음
	일부는 탄화수소(연료)와 폭발적으로 반응함
	비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흄을 발생할 수 있음
	일부는 산화제로 가연성 물질을 점화할 수 있음
	일부는 증발 후 가연성인 잔여물을 남기므로 주의하시오
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치
황산(SULFURIC ACID)	구조자는 적절한 보호구를 착용하시오.
	지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오
	물과 (격렬히)반응하여 부식성/독성가스를 방출하니 주의하시오
	용융되어 운송될 수도 있으니 주의하시오
	물안개로 증기발생을 줄이면서 다량의 물을 화재지역에 뿌리시오. 물이 부족하다면 증기만 줄이시오
	위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
	용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하시오
	탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오
	탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오
	탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오
질산	방화복·방염복을 입으시오
	대형 화재 시 폭발의 위험이 있으므로, 주변 지역의 사람을 대피시키고 거리를 유지하면서 불을 끄시오.
	구조자는 적절한 보호구를 착용하시오.
	지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오
	물과 (격렬히)반응하여 가연성, 부식성/독성 가스 등을 방출하므로 주의하시오
	증기는 밀폐공간에 축적될 수 있으니 주의하시오
	소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오
	탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오
	용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하시오
	탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오
	탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오
	탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오
염산	구조자는 적절한 보호구를 착용하시오.

염산	지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오
	액화가스 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하니 주의하시오
	파손된 실린더는 날아오를 수 있으니 주의하시오
	위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
	탱크 화재시 결빙될 수 있으므로 노출원 또는 안전장치에 직접주수하지 마시오
	탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오
	용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하시오
	탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오
	탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오
	탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오
	파손된 실린더는 전문가에 의해서만 취급하게 하시오
물(WATER)	위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
	일부는 고온으로 운송될 수 있음
	누출물은 오염을 유발할 수 있음
	접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음
	소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오
	위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
	탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오
	탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오
	탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

6. 누출사고시 대처방법
가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	분진·흄·가스·미스트·증기·(...)·스프레이의 흡입을 피하시오.
	매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하시오.
	엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오.
	오염 지역을 격리하시오.
	들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.
	가능하다면 누출용기를 돌려 액체보다는 가스로 방출되도록 하시오
	가연성 물질과 누출물을 멀리하시오
	누출원에 직접주수하지 마시오
	모든 점화원을 제거하시오
	물분무를 이용하여 증기를 줄이거나 증기구름을 흩뜨려서 물이 누출물과 접촉되지 않도록 하시오
	물질이 흩어지도록 두시오
	오염지역을 환기하시오
	위험하지 않다면 누출을 멈추시오
	일부는 증발 후 가연성인 잔여물을 남기므로 주의하시오
	적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오
	플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오
	피해야할 물질 및 조건에 유의하시오
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오
다. 정화 또는 제거 방법	소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하시오.
	불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 엎지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.
	공기성 먼지를 제거하고 물로 습윤화하여 흩어지는 것을 막으시오.
	액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.
	톱밥과 같은 가연성 물질을 사용하지 마시오.

다. 정화 또는 제거 방법	다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도랑을 만드시오
	청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오
	소량 액체 누출시 질석이나 모래 같은 비가연성 물질을 이용하여 흡수한 뒤 용기에 수거하시오
	수습 후 오염지역을 물로 씻어내시오

7. 취급 및 저장방법
가. 안전취급요령	모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
	가연성 물질과 혼합되지 않도록 조치하시오.
	분진·흄·가스·미스트·증기·(...)·스프레이의 흡입을 피하시오.
	취급 후에는 손을 철저히 씻으시오.
	이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
	옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
	압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.
	폭발하여 상해나 사망을 초래할 수 있음
	용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.
	취급/저장에 주의하여 사용하시오.
	개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.
	장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.
	피해야할 물질 및 조건에 유의하시오
나. 안전한 저장방법	열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연
	의류 ·(...)· 가연성 물질로부터 격리·보관하시오.
	용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오.
	직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.
	빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.
	용기는 열에 노출되었을 경우 압력이 올라갈 수 있으므로 열에 폭로되지 않도록 하시오
	음식과 음료수로부터 멀리하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구
가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등
국내규정
황산(SULFURIC ACID)	TWA - 0.2mg/m3 STEL - 0.6mg/m3
질산	TWA - 2ppm 5mg/m3 STEL - 4ppm 10mg/m3
염산	TWA - 1ppm 1.5mg/m3 STEL - 2ppm 3mg/m3
물(WATER)	자료없음
ACGIH 규정
황산(SULFURIC ACID)	TWA 1 mg/m3
	STEL 3 mg/m3
질산	TWA 2 ppm
	STEL 4 ppm
염산	자료없음
물(WATER)	자료없음
생물학적 노출기준
황산(SULFURIC ACID)	자료없음
질산	자료없음

염산	자료없음
물(WATER)	해당없음
나. 적절한 공학적 관리	공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.
	운전시 먼지, 흄 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기하시오
	이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.
다. 개인보호구
호흡기 보호
황산(SULFURIC ACID)	노출되는 기체/액체 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
	노출농도가 2mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오
	노출농도가 5mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크를 착용하시오
	노출농도가 10mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오
	노출농도가 200mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오
	노출농도가 2000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오
질산	노출되는 기체/액체 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
	노출농도가 20ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오
	노출농도가 50ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크를 착용하시오
	노출농도가 100ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오
	노출농도가 2000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오
	노출농도가 20000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오
염산	노출농도가 10ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오
	노출농도가 25ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크를 착용하시오
	노출농도가 50ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오
	노출농도가 1000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오
	노출농도가 10000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오
물(WATER)	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오

9. 물리화학적 특성
가. 외관
성상	자료없음
색상	자료없음
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음

마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	자료없음
거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

황산(SULFURIC ACID)
가. 외관
성상	액체
색상	무색 (투명)
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	10 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	340 ℃
사. 인화점	(불연성)
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	해당없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / - (불연성)
카. 증기압	0.13 ㎪ (146℃)
타. 용해도	100 g/100㎖ (20℃)
파. 증기밀도	3.4 (공기=1)
하. 비중	1.8 (물=1)
거. n-옥탄올/물분배계수	-1.43
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	21 cP (25℃)
머. 분자량	98.08

질산
가. 외관
성상	액체
색상	무색, 노란색, 붉은색
나. 냄새	자극적인 냄새
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	-41.6 ℃

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	121 ℃
사. 인화점	(불연성)
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	해당없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / - (불연성)
카. 증기압	6.4 ㎪ (20℃)
타. 용해도	9.09 g/100㎖ (25 ℃ (추정치))
파. 증기밀도	2.2
하. 비중	1.4
거. n-옥탄올/물분배계수	-2.3 (25℃)
너. 자연발화온도	(불연성)
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	0.746 cP (25℃)
머. 분자량	63.01

염산
가. 외관
성상	기체
색상	무색
나. 냄새	자극적인 냄새
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	-115 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	-85 ℃
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	3040 ㎜Hg (17.8℃)
타. 용해도	67 g/100㎖ (30℃)
파. 증기밀도	1.268 (공기=1)
하. 비중	1.268
거. n-옥탄올/물분배계수	0.25
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	36.46

물(WATER)
가. 외관
성상	액체
색상	무색 (투명)
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	(해당없음)
라. pH	7
마. 녹는점/어는점	0 ℃

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	100 ℃
사. 인화점	(해당없음)
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	해당없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / - (해당없음)
카. 증기압	23.8 ㎜Hg (25℃)
타. 용해도	100 g/100㎖
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	1
거. n-옥탄올/물분배계수	-1.38
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	18.02

10. 안정성 및 반응성
가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성
황산(SULFURIC ACID)	고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음
	가연성 물질(나무, 종이, 기름, 의류 등)을 점화할 수 있음
	가열되거나 물로 오염되면 용기가 폭발할 수 있음
	금속을 부식시켜 가연성 수소가스를 발생할 수 있음
	물과 (격렬히)반응하여 부식성/독성가스를 방출하니 주의하시오
	밀폐공간에 인화성/독성 가스가 축적될 수 있음
	열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음
	부식성/독성: 증기, 분진, 물질의 흡입, 섭취, 접촉은 심각한 상해, 화상, 죽음을 초래할 수 있음
	용융물질과 접촉 시 피부와 눈에 심각한 화상을 입힐 수 있음
질산	화재 또는 폭발을 일으킬 수 있음 ; 강산화제
	고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음
	다른 가연성 물질과 접촉하여 화재를 일으킬 수 있음
	건조후 잔여물은 산화제로 작용할 수 있음
	격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음
	가열되거나 물로 오염되면 용기가 폭발할 수 있음
	가열시 용기가 폭발할 수 있음
	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
	일부는 금속과 접촉시 가연성 수소가스를 생성할 수 있음
	비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흄을 발생할 수 있음
	부식성/독성: 증기, 분진, 물질의 흡입, 섭취, 접촉은 심각한 상해, 화상, 죽음을 초래할 수 있음
염산	고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음
	가열시 용기가 폭발할 수 있음
	일부는 물과 격렬히 반응함
	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
	화재에 노출된 실린더는 가연성 가스를 방출할 수 있음
	일부 물질은 흡입, 섭취, 피부흡수 시 유독하거나 치명적일 수 있음
	증기는 매우 자극적이고 부식성이 있음

염산	화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
물(WATER)	상온상압조건에서 안정함
	가열시 용기가 폭발할 수 있음
	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
	화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음
	물질의 흡입은 유해할 수 있음
	일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음
나. 피해야 할 조건
황산(SULFURIC ACID)	열, 스파크, 화염 등 점화원
질산	열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연
염산	열
물(WATER)	열, 스파크, 화염 등 점화원
다. 피해야 할 물질
황산(SULFURIC ACID)	가연성 물질(나무, 종이, 기름, 의류 등)
	금속
	물
질산	의류 ·(...)· 가연성 물질로부터 격리·보관하시오.
	가연성 물질과 혼합되지 않도록 조치하시오.
	금속
	물
염산	물
물(WATER)	가연성 물질
	자극성, 독성 가스
라. 분해시 생성되는 유해물질
황산(SULFURIC ACID)	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음
질산	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음
	부식성/독성 흄
염산	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음
물(WATER)	자료없음

11. 독성에 관한 정보
가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보
황산(SULFURIC ACID)	자료없음
질산	자료없음
염산	자료없음
물(WATER)	자료없음
나. 건강 유해성 정보
급성독성
경구
황산(SULFURIC ACID)	LD50 2140 ㎎/㎏
질산	자료없음
염산	LD50 238 ㎎/㎏ Rat
물(WATER)	LD50 90000 ㎎/㎏ Rat (LD50 > 90 ml/kg (Rat))
경피
황산(SULFURIC ACID)	자료없음
질산	자료없음

염산	LD50 > 5010 ㎎/㎏ Rabbit
물(WATER)	자료없음
흡입
황산(SULFURIC ACID)	LC50 0.094 ㎎/ℓ 4 hr
질산	LC50 67 ppm 4 hr Rat
염산	LC50 4.2 ㎎/ℓ 1 hr Rat
물(WATER)	자료없음
피부부식성 또는 자극성
황산(SULFURIC ACID)	pH < 1
질산	사람에서 부식성
염산	토끼를 이용한 피부 자극성 시험 결과 부식성, 사람에서 중정도의 자극성, 궤양, 화상이 보고됨
물(WATER)	해당없음
심한 눈손상 또는 자극성
황산(SULFURIC ACID)	토끼에서 심한 자극이 나타남.
질산	사람에서 격렬한 화상, 각막의 혼탁, 시력 장해, 실명을 일으킴.
염산	토끼를 포함한 동물 시험 결과 눈에 대한 심한 자극성 및 부식성을 나타내며, 사람에 대해서도 영구적인 손상이나 실명이 우려됨
물(WATER)	해당없음
호흡기과민성
황산(SULFURIC ACID)	자료없음
질산	자료없음
염산	사람에서 기관지 경련을 일으켜 천식성 증상을 나타냈다고 보고됨
물(WATER)	해당없음
피부과민성
황산(SULFURIC ACID)	황산은 사람에 대해 알레르기성을 나타내지 않음.
질산	자료없음
염산	기니피그를 이용한 시험 결과 음성, 마우스 시험 결과 음성, 사람에서도 음성 반응을 나타냄
물(WATER)	해당없음
발암성
산업안전보건법
황산(SULFURIC ACID)	자료없음
질산	자료없음
염산	자료없음
물(WATER)	자료없음
노동부고시
황산(SULFURIC ACID)	1A (강산 Mist에 한함)
질산	자료없음
염산	자료없음
물(WATER)	자료없음
IARC
황산(SULFURIC ACID)	Group 1 (강산 Mist에 한함)
질산	자료없음
염산	Group 3
물(WATER)	자료없음
OSHA
황산(SULFURIC ACID)	자료없음

질산	자료없음
염산	자료없음
물(WATER)	자료없음
ACGIH
황산(SULFURIC ACID)	A2 (황산을 포함한 무기강산미스트 노출시 발암성)
질산	자료없음
염산	A4
물(WATER)	자료없음
NTP
황산(SULFURIC ACID)	K (황산을 포함한 무기강산미스트 노출시 발암성)
질산	자료없음
염산	자료없음
물(WATER)	자료없음
EU CLP
황산(SULFURIC ACID)	자료없음
질산	자료없음
염산	자료없음
물(WATER)	자료없음
생식세포변이원성
황산(SULFURIC ACID)	자료없음
질산	자료없음
염산	자료없음
물(WATER)	해당없음
생식독성
황산(SULFURIC ACID)	토끼 및 마우스에서 암수의 생식기관에의 영향은 나타나지 않음.
질산	자료없음
염산	자료없음
물(WATER)	해당없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)
황산(SULFURIC ACID)	사람에서 저농도의 흡입 노출에 의해 기침, 헐떡임 등의 기도 자극 증상이 나타남. 고농도 노출에서는 기침, 헐떡임, 혈담 배출 등의 급성 영향, 폐기능 저하 및 섬유화, 기종 등의 영구적인 영향이 나타남.
질산	사람에서 흡입에 의해 상기도 자극, 기침, 호흡 곤란, 가슴 통증, 폐수종을 일으킴.
염산	사람에서 흡입 노출에 의해 호흡 곤란, 후두염, 기관지염, 기관지 수축, 폐렴 등의 증상, 상기도의 부종, 염증, 괴사, 폐수종이 나타남, 실험동물에서 점막 괴사를 수반하는 기관지염, 폐의 부종, 출혈, 혈전, 폐나 기관지에 형태적 상해를 수반하는 독성이 나타남
물(WATER)	해당없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)
황산(SULFURIC ACID)	흰쥐의 28일간 흡입 노출 시험에서 후두 점막에 세포 증식이 나타남. 기니피그 반복 흡입 노출 시험에서 비중격 부종, 폐기종, 무기폐, 세기관지 충혈, 부종, 출혈, 혈전 등의 기도 및 폐의 장해가 나타남.
질산	직업적 폭로에 의해 만성 기관지염 및 치아의 침식이 나타남.
염산	사람에서 반복 노출로 침식에 의한 치아의 손상이 보고됨, 만성 기관지염의 발생 빈도가 증가됨
물(WATER)	해당없음
흡인유해성
황산(SULFURIC ACID)	자료없음
질산	흡인에 의해 화학성 폐렴을 일으킴.

염산	자료없음
물(WATER)	해당없음

12. 환경에 미치는 영향
가. 생태독성
어류
황산(SULFURIC ACID)	LC50 16 ㎎/ℓ 96 hr
질산	자료없음
염산	LC50 21.9 ㎎/ℓ 96 hr
물(WATER)	자료없음
갑각류
황산(SULFURIC ACID)	LC50 200 ㎎/ℓ 48 hr
질산	자료없음
염산	EC50 0.492 ㎎/ℓ 48 hr
물(WATER)	자료없음
조류
황산(SULFURIC ACID)	자료없음
질산	자료없음
염산	EC50 0.8 ㎎/ℓ
물(WATER)	자료없음
나. 잔류성 및 분해성
잔류성
황산(SULFURIC ACID)	log Kow -1.43
질산	log Kow -2.3 (25℃)
염산	자료없음
물(WATER)	log Kow -1.38
분해성
황산(SULFURIC ACID)	자료없음
질산	자료없음
염산	자료없음
물(WATER)	자료없음
다. 생물농축성
농축성
황산(SULFURIC ACID)	BCF 250
질산	자료없음
염산	자료없음
물(WATER)	자료없음
생분해성
황산(SULFURIC ACID)	자료없음
질산	자료없음
염산	자료없음
물(WATER)	자료없음
라. 토양이동성
황산(SULFURIC ACID)	자료없음
질산	자료없음
염산	자료없음

물(WATER)	자료없음
마. 기타 유해 영향
황산(SULFURIC ACID)	자료없음
질산	자료없음
염산	자료없음
물(WATER)	자료없음

13. 폐기시 주의사항
가. 폐기방법
황산(SULFURIC ACID)	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
질산	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
염산	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
물(WATER)	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
나. 폐기시 주의사항
황산(SULFURIC ACID)	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.
질산	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.
염산	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.
물(WATER)	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.

14. 운송에 필요한 정보
가. 유엔번호(UN No.)
황산(SULFURIC ACID)	1830
질산	2031
염산	1050
물(WATER)	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
나. 적정선적명
황산(SULFURIC ACID)	황산(황산의 함유량이 50% 이상인 것)(SULPHURIC ACID with more than 51% acid)
질산	질산(발연제외)(NITRIC ACID other than red fuming)
염산	염화수소 (무수물)(HYDROGEN CHLORIDE, ANHYDROUS)
물(WATER)	해당없음
다. 운송에서의 위험성 등급
황산(SULFURIC ACID)	8
질산	8
염산	2.3
물(WATER)	해당없음
라. 용기등급
황산(SULFURIC ACID)	2
질산	1
염산	-
물(WATER)	해당없음
마. 해양오염물질
황산(SULFURIC ACID)	자료없음
질산	자료없음
염산	자료없음
물(WATER)	자료없음
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재시 비상조치
황산(SULFURIC ACID)	F-A
질산	F-A
염산	F-C
물(WATER)	해당없음
유출시 비상조치
황산(SULFURIC ACID)	S-B
질산	S-Q
염산	S-U
물(WATER)	해당없음

15. 법적규제 현황
황산(SULFURIC ACID)	관리대상물질
	작업환경측정물질 (측정주기 : 6개월)
	특수건강진단물질 (진단주기 : 12개월)
	노출기준설정물질
질산	관리대상물질
	작업환경측정물질 (측정주기 : 6개월)
	특수건강진단물질 (진단주기 : 12개월)
	노출기준설정물질
염산	관리대상물질
	작업환경측정물질 (측정주기 : 6개월)
	특수건강진단물질 (진단주기 : 12개월)
	노출기준설정물질
물(WATER)	자료없음
가. 산업안전보건법에 의한 규제
황산(SULFURIC ACID)	사고대비물질
	유독물
질산	사고대비물질
	유독물
염산	사고대비물질
	유독물
물(WATER)	자료없음
나. 유해화학물질관리법에 의한 규제
황산(SULFURIC ACID)	자료없음
질산	6류 질산 300㎏
염산	자료없음
물(WATER)	자료없음
다. 위험물안전관리법에 의한 규제
황산(SULFURIC ACID)	지정폐기물
질산	지정폐기물
염산	지정폐기물
물(WATER)	자료없음
라. 폐기물관리법에 의한 규제
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제
국내규제

황산(SULFURIC ACID)	해당없음
질산	해당없음
염산	해당없음
물(WATER)	해당없음
잔류성유기오염물질관리법
국외규제
황산(SULFURIC ACID)	해당없음
질산	226.7995 kg 500 lb
염산	2267.995 kg 5000 lb
물(WATER)	해당없음
미국관리정보(OSHA 규정)
황산(SULFURIC ACID)	453.599 kg 1000 lb
질산	453.599 kg 1000 lb
염산	2267.995 kg 5000 lb
물(WATER)	해당없음
미국관리정보(CERCLA 규정)
황산(SULFURIC ACID)	453.599 kg 1000 lb
질산	453.599 kg 1000 lb
염산	해당없음
물(WATER)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정)
황산(SULFURIC ACID)	453.599 kg 1000 lb
질산	453.599 kg 1000 lb
염산	해당없음
물(WATER)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정)
황산(SULFURIC ACID)	해당됨
질산	해당됨
염산	해당없음
물(WATER)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정)
황산(SULFURIC ACID)	해당없음
질산	해당없음
염산	해당없음
물(WATER)	해당없음
미국관리정보(로테르담협약물질)
황산(SULFURIC ACID)	해당없음
질산	해당없음
염산	해당없음
물(WATER)	해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)
황산(SULFURIC ACID)	해당없음
질산	해당없음
염산	해당없음
물(WATER)	해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)

황산(SULFURIC ACID)	C; R35
질산	O; R8C; R35
염산	T; R23C; R35
물(WATER)	해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)
황산(SULFURIC ACID)	R35
질산	R8, R35
염산	R23, R35
물(WATER)	해당없음
EU 분류정보(위험문구)
황산(SULFURIC ACID)	S1/2, S26, S30, S45
질산	S1/2, S23, S26, S36, S45
염산	S1/2, S9, S26, S36/37/39, S45
물(WATER)	해당없음
EU 분류정보(안전문구)

16. 그 밖의 참고사항
가.자료의 출처
황산(SULFURIC ACID)
1(마. 녹는점/어는점)
1(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)
1(사. 인화점)
1(차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한)
1(카. 증기압)
3(타. 용해도)
1(파. 증기밀도)
1(하. 비중)
3(거. n-옥탄올/물분배계수)
2(러. 점도)
5(경구)
(6)(어류)
3(잔류성)
(1) ICSC(2) HSDB(3) SRC(4) SIDS (1998)(5) SIDS (2001)(6) SIDS (2003)(7) ACGIH (2006)(8) DFGOT (2001)(9) ATSDR (1998)
질산
1(마. 녹는점/어는점)
1(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)
1(사. 인화점)
1(차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한)
1(카. 증기압)
2(타. 용해도)
1(파. 증기밀도)
1(하. 비중)
3(거. n-옥탄올/물분배계수)
1(너. 자연발화온도)
4(러. 점도)
3(잔류성)

(1) ICSC (1994)(2) SRC(3) IUCLID (2000)(4) HSDB (2005)(5) NLM(6) ACGIH (2001)(7) DFGOT vol.3 (1991)(8) DFGOT vol.3 (1994)

염산

(1) ICSC (2000)

(2) HSDB (2007)

(3) Merck (13th;2001)

(4) SIDS (2002)

(5) 일본 직업·환경 알레르기 학회 특설 위원회

(6) ACGIH

(7) IARC

(8) DFGOT vol.6 (1994)

(9) PATTY (5th; 2001)

(10) EHC (1982)

물(WATER)

NLM

나. 최초작성일	2017-06-15
다. 개정횟수 및 최종 개정일자
개정횟수
최종 개정일자
라. 기타

○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한

자료입니다.