제품명	SUPER NI 200B

1. 화학제품과 회사에 관한 정보
가. 제품명	SUPER NI 200B
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한
제품의 권고 용도	니켈도금 첨가
제품의 사용상의 제한	니켈도금 광택제로만 사용할것.
다. 제조자/수입자/유통업자 정보
회사명	성림사
주소	경기도 안산시 단원구 원시동 835-4
긴급전화번호	031-483-2126(2127)

2. 유해성·위험성
가.유해성·위험성 분류	인화성 액체 : 구분3
	급성 독성(경구) : 구분2
	급성 독성(경피) : 구분1
	급성 독성(흡입: 증기) : 구분2
	피부 부식성/피부 자극성 : 구분1
	심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분1
	피부 과민성 : 구분1
	생식세포 변이원성 : 구분2
	특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분2
나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목
그림문자

신호어	위험
유해·위험문구	H226 인화성 액체 및 증기
	H300 삼키면 치명적임
	H310 피부와 접촉하면 치명적임
	H314 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴
	H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
	H318 눈에 심한 손상을 일으킴
	H330 흡입하면 치명적임
	H341 유전적인 결함을 일으킬 것으로 의심됨
	H373 장기간 또는 반복노출 되면 (특정표적장기)에 손상을 일으킬 수 있음
예방조치문구
예방	P201 사용 전 취급 설명서를 확보하시오.
	P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
	P210 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연

예방	P233 용기를 단단히 밀폐하시오.
	P240 용기·수용설비를 접지·접합시키시오.
	P241 폭발 방지용 전기·환기·조명·(...)·장비를 사용하시오.
	P242 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하시오.
	P243 정전기 방지 조치를 취하시오.
	P260 분진·흄·가스·미스트·증기·(...)·스프레이를 흡입하지 마시오.
	P261 분진·흄·가스·미스트·증기·(...)·스프레이의 흡입을 피하시오.
	P262 눈, 피부, 의복에 묻지 않도록 하시오.
	P264 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오.
	P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
	P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
	P272 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오.
	P280 보호장갑·보호의·보안경·(...)·안면보호구를 착용하시오.
	P281 적절한 개인 보호구를 착용하시오.
	P284 호흡기 보호구를 착용하시오.
대응	P301+P310 삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 도움을 받으시오.
	P301+P330+P331 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오.
	P302+P350 피부에 묻으면 다량의 비누 및 물로 부드럽게 씻어내시오.
	P302+P352 피부에 묻으면 다량의 물과 비누로 씻으시오.
	P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오 .
	P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
	P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
	P308+P313 노출 또는 접촉이 우려되면 의학적인 조언·주의를 받으시오.
	P310 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
	P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
	P320 긴급히 (…) 처치를 하시오.
	P321 (…) 처치를 하시오.
	P322 (…) 조치를 하시오.
	P330 입을 씻어내시오.
	P333+P313 피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조언·주의를 받으시오.
	P361 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하시오.
	P363 다시 사용전 오염된 의류는 세척하시오.
	P370+P378 화재 시 불을 끄기 위해 (…) 을(를) 사용하시오.
저장	P403+P233 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오.
	P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하시오.
	P405 밀봉하여 저장하시오.
폐기	P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.
다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(NFPA)
프로파르길 알코올
보건	3
화재	3
반응성	3
1,4-부틴디올
보건	2
화재	1

반응성	1
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM ALLYLSULFONATE)
보건	1
화재	1
반응성	0
물(WATER)
보건	0
화재	0
반응성	0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량
물질명	이명(관용명)	CAS 번호	함유량(%)
프로파르길 알코올	2-PROPYN-1-OL	107-19-7	5
1,4-부틴디올	2-BUTYNE-1,4-DIOL	110-65-6	7
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM ALLYLSULFONATE)	알릴설폰산, 나트륨 염(ALLYLSULFONIC ACID, SODIUM SALT);	2495-39-8	8
물(WATER)	디수소 산화물(DIHYDROGEN OXIDE);	7732-18-5	80

4. 응급조치요령
가. 눈에 들어갔을 때	화학물질 눈접촉시 15분 이상 많은 양의 물로 씻어내시오.
	눈에 화학물질이 들어간 경우 눈을 감은 채로 있으시오.
	눈에 화학물질이 들어간 경우 눈을 문지르거나 비비는 등 만지지마시오.
	화학물질 눈접촉시 15분 이상 많은 양의 물로 씻어내시오.
	눈에 화학물질이 들어간 경우 의사의 진찰과 치료를 받으시오.
	눈에 화학물질이 들어간 경우 즉시 의사의 진찰과 치료를 받으시오.
나. 피부에 접촉했을 때	15분 이상 많은 양의 비눗물로 씻어 화학물질을 제거하시오.
	즉시 15분 이상 비눗물로 씻어내어 화학물질을 제거하시오.
	피부 이상의 증상이 발생한 경우 의사의 진찰을 받으시오.
	화학물질에 오염된 의류와 신발은 다시 사용하기 전에 세탁하시오.
	화학물질에 오염된 의류와 신발을 벗기고 제거하시오.
	화학물질에 오염된 의복 및 신발을 즉시 제거하시오.
	화학물질의 피부 접촉 즉시 의사의 진찰과 치료를 받으시오.
다. 흡입했을 때	호흡이 곤란하면 산소를 공급하시오.
	호흡이 없으면 인공호흡을 실시하시오.
	노출로 인항 영향이 나타나면 환자를 비오염지역으로 옮기시오.
	화학물질을 흡입한 경우 의사의 진찰과 치료를 받으시오.
	즉시 신선한 공기가 있는 비오염지역으로 옮기시오.
	화학물질을 흡입한 경우 즉시 의사의 진찰과 치료를 받으시오.
	위험하므로 응급조치시 구강대구강법을 피하시오.
라. 먹었을 때	반드시 의료인의 지시를 받아 구토를 유도하시오.
	화학물질을 섭취하거나 마신 경우 의사의 진찰과 치료를 받으시오.
	의식이 없으면 모든 섭취를 금하시오.
	의식이 있으면 수분 제거를 위해 구토를 유도하시오.
	의식이 있으면 입을 헹궈내고 물 혹은 우유 2-4컵을 천천히 섭취하게 하시오.
	화학물질을 섭취하거나 마신 경우 즉시 의사의 진찰과 치료를 받으시오.
	구토를 유도하지 마시오.
	많은 양의 물을 마시게 하시오.

라. 먹었을 때	많은 양의 화학물질을 섭취한 경우 의사의 진찰을 받으시오.
마. 기타 의사의 주의사항	화학물질 섭취시 위세척 및 배변을 고려하시오.
	화학물질 섭취시 위세척, 활성탄 투여 및 배변을 고려하시오.
	삭제
	화학물질을 흡입한 경우 산소 공급을 고려하시오.

5. 폭발·화재시 대처방법
가. 적절한(부적절한) 소화제
적절한 소화제	분말 소화약제.
	CO2.
	일반적인 포말.
	포말 소화약제
	내알콜성 포말
	물.
부적절한 소화제	자료없음
대형 화재시	내알콜성 포말 및 다량의 미세한 물분무를 사용하시오.
	일반적인 소화약제 및 미세 물분무를 사용하시오
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성
열분해 생성물
프로파르길 알코올	탄소 산화물
1,4-부틴디올	탄소 산화물
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	탄소 산화물
물(WATER)	전혀 알려져 있지 않음.
화재 및 폭발위험
프로파르길 알코올	증기 또는 가스는 원거리 발화원으로부터 점화되어 순식간에 확산될 수 있음.
	증기는 공기보다 무거워 초기에 지면을 타고 확산될 수 있음.
	증기와 공기의 혼합물은 인화점이상에서 폭발성이 있음.
	심각한 화재 위험이 있음.
1,4-부틴디올	분진과 공기의 혼합물은 발화하거나 폭발할 수도 있음.
	경미한 화재 위험이 있음.
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	분진과 공기의 혼합물은 발화하거나 폭발할 수도 있음.
	경미한 화재 위험이 있음.
물(WATER)	화재 위험은 무시할 수 있음.
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치
프로파르길 알코올	위험없이 할 수 있다면 용기를 화재지역으로부터 이동시키시오. 추후 처리를 위한 제방을 축조하시오. 누출된 물질에 고압 물줄기를 뿌려 비산되지 않도록 하시오. 진화된 후에도 상당 시간동안 살수하여 용기를 냉각시키시오. 탱크의 양 끝에는 접근하지 마시오. 화재로 인하여 안전장치가 작동하거나 탱크가 변색된다면 즉시 대피하시오. 탱크, 철도 차량 또는 탱크 트럭에 대한 대피 반경: 0.8Km(1/2마일)
1,4-부틴디올	위험없이 할 수 있다면 용기를 화재지역으로부터 이동시키시오. 안전한 장소 또는 안전거리가 확보된 장소에서 진화하시오. 탱크의 양 끝에는 접근하지 마시오. 추후 처리를 위한 제방을 축조하시오. 누출된 물질에 고압 물줄기를 뿌려 비산되지 않도록 하시오. 주변화재에 적응한 소화제를 사용하시오. 물질 자체 또는 연소생성물을 흡입하지 마시오. 바람을 안고 저지대를 피하시오.

나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	위험 없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로부터 이동시키시오. 누출된 물질에 고압 물줄기를 뿌려 비산되지 않도록 하시오. 추후의 처리를 위한 제방을 축조하시오. 주변 화재에 적응한 소화제를 사용하시오. 물질자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피하시오. 바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피하시오.
물(WATER)	해당없음

6. 누출사고시 대처방법
가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	살수하여 증기의 발생을 감소시키시오.
	상하수도와 격리된 장소에 저장하시오.
	노출지역을 격리조치하고 관계자 이외인의 접근을 통제하시오.
	열, 불꽃, 스파크 등 모든 점화원을 제거하시오.
	작업자가 위험하지 않다면 직접 화학물질 누출을 중지시키시오.
	누출물질을 손으로 만지거나 접촉하지 마시오.
	추후 처분을 위해 누출물질을 적당한 용기에 옮겨 수거하여 처리하시오.
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항
대기	자료없음
토양	자료없음
수중	자료없음
다. 정화 또는 제거 방법
소량 누출시	추후 처분을 위해 누출물질을 적당한 용기에 옮겨 수거하여 처리하시오.
	누출지역에서 안전한 장소로 저장용기를 옮기시오
	불연성 물질을 사용하여 흡수시키시오.
다량 누출시	밀폐공간의 출입 전에는 반드시 충분한 환기를 실시하시오.
	누출물질의 처리를 위해 제방을 축조하여 관리하시오.
	노출지역을 격리조치하고 관계자 이외인의 접근을 통제하시오.
	기준량 이상 배출 시 정부부처 또는 지방자치단체에 배출 내용을 통지하시오.
	열, 불꽃, 스파크 등 모든 점화원을 제거하시오.

7. 취급 및 저장방법
가. 안전취급요령	가압, 절단, 연마, 가열 등의 물리적인 충격과 용접, 납땜, 접합, 천공 등의 기계적인 가공을 하지마시오.
	불꽃발생 및 폭발 방지 설비를 설치하여 사용하시오.
	빈용기내 잔여물질은 위험하므로 안전작업수칙에 따라 용기를 처리하시오
	용기의 정전기 발생에 주의하여 접지하시오
	화학물질 사용후 신체 및 의복을 세척하시오.
나. 안전한 저장방법	밀폐용기에 저장하시오.
	서늘하고 건조하며 환기가 원활이 이루어지는 장소에 저장하시오.
	점화원과 접촉을 피하시오.
	정전기 발생방지를 위한 접지를 하시오.
	정부부처 및 지방자치단체의 법규 및 규정에 의하여 저장, 사용하시오.
	삭제

8. 노출방지 및 개인보호구
가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등
국내규정
프로파르길 알코올	TWA - 1ppm 2mg/m3

1,4-부틴디올	자료없음
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	자료없음
물(WATER)	자료없음
ACGIH 규정
프로파르길 알코올	TWA 1 ppm
1,4-부틴디올	자료없음
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	자료없음
물(WATER)	자료없음
생물학적 노출기준
프로파르길 알코올	자료없음
1,4-부틴디올	자료없음
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	자료없음
물(WATER)	해당없음
나. 적절한 공학적 관리	폭발 위험이 있는 농도일 경우에는 방폭설비가 갖춰진 환기장치를 설치하시오.
	추가적인 환기장치는 필요하지 않음.
	작업공정이 노동부 허용기준 및 노출기준에 적합한지 확인하시오.
	밀폐설비 또는 국소배기장치를 설치하시오.
	국소배기장치 등의 환기장치를 설치하고 적정 제어풍속이 유지되도록 관리하시오.
호흡기 보호
프로파르길 알코올	한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용보호구를 착용하시오
1,4-부틴디올	한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용보호구를 착용하시오
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용보호구를 착용하시오
물(WATER)	한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용보호구를 착용하시오
눈 보호	근로자가 쉽게 사용이 가능하도록 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하시오.
	비산물로부터 눈을 보호하기 위하여 보안경을 착용하시오.
	작업 시 발생하는 각종 비산물과 유해한 액체로부터 눈과 얼굴(머리의 전면, 이마, 턱, 목앞부분, 코, 입)을 보호하기 위하여 보안경과 보안면을 착용하시오.
손 보호	직접적인 화학물질의 손 접촉을 피할 수 있는 내화학성 보호장갑을 착용하시오.
신체 보호	피부노출을 방지할 수 있는 내화학성 보호의를 착용하시오.

9. 물리화학적 특성
가. 외관
성상	액체
색상	노란색
나. 냄새	비릿한 냄새
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	4.6
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	1.07

거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

프로파르길 알코올
가. 외관
성상	자료없음
색상	자료없음
나. 냄새	꽃 냄새
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	-50 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	114 ℃
사. 인화점	33 ℃ (c.c.)
아. 증발속도	(없음)
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	70 / 3.4 %
카. 증기압	1.54 ㎜Hg (20℃)
타. 용해도	100 g/100㎖ (25℃, 가용성)
파. 증기밀도	1.93
하. 비중	0.97
거. n-옥탄올/물분배계수	-0.38
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

1,4-부틴디올
가. 외관
성상	자료없음
색상	자료없음
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	200 ppm (수중에서)
라. pH	6.4 (20℃(10.0% 용액))
마. 녹는점/어는점	50 ~ 58℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	238 ℃
사. 인화점	152 ℃ (o.c.)
아. 증발속도	0 (초산 뷰틸=1)
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	0.9976 ㎜Hg (102℃)
타. 용해도	37.4 g/100㎖ (25℃)
파. 증기밀도	(해당없음)
하. 비중	1.2
거. n-옥탄올/물분배계수	-0.93 (추정치)

너. 자연발화온도	410 ℃
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	86.09

나트륨 알릴설폰산염(SODIUM ALLYLSULFONATE)
가. 외관
성상	고체, 분말
색상	(자료없음)
나. 냄새	없음
다. 냄새역치	(자료없음)
라. pH	9 (근사한 (5% 용액))
마. 녹는점/어는점	170 ~ 190℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	(해당없음)
사. 인화점	> 100 ℃
아. 증발속도	(해당없음)
자. 인화성(고체, 기체)	(자료없음)
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / - (자료없음)
카. 증기압	(해당없음)
타. 용해도	(물용해도: 4%)
파. 증기밀도	(해당없음)
하. 비중	(1.200-1.280 (물=1))
거. n-옥탄올/물분배계수	(해당없음)
너. 자연발화온도	(자료없음)
더. 분해온도	(자료없음)
러. 점도	(자료없음)
머. 분자량	144.13

물(WATER)
가. 외관
성상	액체
색상	무색 (투명)
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	(해당없음)
라. pH	7
마. 녹는점/어는점	0 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	100 ℃
사. 인화점	(해당없음)
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	해당없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / - (해당없음)
카. 증기압	23.8 ㎜Hg (25℃)
타. 용해도	100 g/100㎖
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	1
거. n-옥탄올/물분배계수	-1.38

너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	18.02

10. 안정성 및 반응성
가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성
프로파르길 알코올	상온 상압에서 안정함. 열, 산 또는 아민과 접촉을 피하시오. 중합될 수도 있음.
1,4-부틴디올	열을 가하면 격렬하게 분해될 수도 있음. 중합되지 않음.
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	중합반응: 중합하지 않음 반응성: 상온 상압에서 안정함
물(WATER)	상온 상압에서 안정함. 중합 반응: 중합하지 않음.
나. 피해야 할 조건
프로파르길 알코올	물질 자체, 연소생성물을 흡입하지 마시오.
	플라스틱과 접촉을 피하시오.
	열, 화염, 스파크, 기타 점화원과 접촉을 피하시오.
	상수도 및 하수도에서 떨어진 장소에 저장하시오.
	이 물질과 접촉을 최소화하시오.
1,4-부틴디올	용기가 열에 노출되면 파열되거나 폭발할 수도 있음.
	열, 화염, 스파크, 기타 점화원과 접촉을 피하시오.
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피하시오. 혼합금지 물질과의 접촉을 피하시오.
물(WATER)	전혀 보고되지 않음.
다. 피해야 할 물질
프로파르길 알코올	산
	염기
	가연성 물질
	산화제
1,4-부틴디올	산화제
	금속염
	산
	염기
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	산화제
물(WATER)	자료없음
라. 분해시 생성되는 유해물질
프로파르길 알코올	열분해 시 탄소 산화물 생성
1,4-부틴디올	열분해 시 탄소 산화물 생성
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	자료없음
물(WATER)	열분해생성물 또는 연소생성물: 전혀 알려져 있지 않음.

11. 독성에 관한 정보
가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보
프로파르길 알코올	자극을 일으킬 수 있음. 폐 울혈, 사망을 일으킬 수 있음. 자극, 사망을 일으킬 수 있음. 화상을 일으킬 수 있음.

1,4-부틴디올	자극을 일으킬 수 있음. 중대한 부작용에 대한 정보는 없음 자극, 간 이상을 일으킬 수 있음. 자극, 최루를 일으킬 수 있음.
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	자료없음 단기간 노출 시, 구역, 구토를 일으킬 수 있음
물(WATER)	자료없음
나. 건강 유해성 정보
급성독성
경구
프로파르길 알코올	LD50 20 ㎎/㎏ Rat
1,4-부틴디올	LD50 105 ㎎/㎏ Rat
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	LD50 > 12300 ㎎/㎏ Rat
물(WATER)	LD50 > 90 ㎖/㎏ Rat
경피
프로파르길 알코올	LD50 16 ㎎/㎏ Rabbit
1,4-부틴디올	LD50 659 ㎎/㎏ Rat
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	(자료없음)
물(WATER)	자료없음
흡입
프로파르길 알코올	LC50 520 ppm 4 hr Rat
1,4-부틴디올	LC50 2.5 ㎎/ℓ 4 hr Rat
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	(자료없음)
물(WATER)	자료없음
피부부식성 또는 자극성
프로파르길 알코올	토끼 피부의 표면이 괴사한다고 보고됨.
1,4-부틴디올	비자극성(rabbit)
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	Not irritating
물(WATER)	해당없음
심한 눈손상 또는 자극성
프로파르길 알코올	토끼에게 점안한다면 영구적인 각막의 손상이 보고됨.
1,4-부틴디올	비자극성(rabbit)
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	Not irritating
물(WATER)	해당없음
호흡기과민성
프로파르길 알코올	자료없음
1,4-부틴디올	자료없음
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	자료없음
물(WATER)	해당없음
피부과민성
프로파르길 알코올	피부 감작성 물질이 아니라고 보고됨.
1,4-부틴디올	자료없음
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	자료없음
물(WATER)	해당없음
발암성
산업안전보건법
프로파르길 알코올	자료없음
1,4-부틴디올	자료없음

나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	자료없음
물(WATER)	자료없음
노동부고시
프로파르길 알코올	자료없음
1,4-부틴디올	자료없음
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	자료없음
물(WATER)	자료없음
IARC
프로파르길 알코올	자료없음
1,4-부틴디올	자료없음
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	자료없음
물(WATER)	자료없음
OSHA
프로파르길 알코올	자료없음
1,4-부틴디올	자료없음
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	자료없음
물(WATER)	자료없음
ACGIH
프로파르길 알코올	자료없음
1,4-부틴디올	자료없음
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	자료없음
물(WATER)	자료없음
NTP
프로파르길 알코올	자료없음
1,4-부틴디올	자료없음
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	자료없음
물(WATER)	자료없음
EU CLP
프로파르길 알코올	자료없음
1,4-부틴디올	자료없음
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	자료없음
물(WATER)	자료없음
생식세포변이원성
프로파르길 알코올	마우스의 적혈구를 이용한 소핵 시험 - 양성
1,4-부틴디올	자료없음
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	복귀돌연변이시험:음성 TA98,100,1535,1537 : 2500-20000 ug/plate (OECD TG 471, EU IUCLID) Escherichia coli복귀돌연변이시험 : 음성, 0.1-0.025 ml
물(WATER)	해당없음
생식독성
프로파르길 알코올	자료없음
1,4-부틴디올	자료없음
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	자료없음
물(WATER)	해당없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)
프로파르길 알코올	일과성의 마취 작용(졸음，활동성의 저하 또는 흥분)이 보고됨.
1,4-부틴디올	자료없음

나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	자료없음
물(WATER)	해당없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)
프로파르길 알코올	간장과 신장 장애 유발이 보고됨.
1,4-부틴디올	자료없음
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	자료없음
물(WATER)	해당없음
흡인유해성
프로파르길 알코올	자료없음
1,4-부틴디올	자료없음
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	자료없음
물(WATER)	해당없음

12. 환경에 미치는 영향
가. 생태독성
어류
프로파르길 알코올	LC50 1.44 ㎎/ℓ 96 hr
1,4-부틴디올	LC50 53.6 ㎎/ℓ 96 hr
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	LC50 4600 ㎎/ℓ 96 hr Brachydanio rerio
물(WATER)	자료없음
갑각류
프로파르길 알코올	자료없음
1,4-부틴디올	자료없음
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	EC50 > 500 ㎎/ℓ 48 hr Daphnia magna
물(WATER)	자료없음
조류
프로파르길 알코올	자료없음
1,4-부틴디올	자료없음
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	EC50 > 300 ㎎/ℓ 72 hr Scenedesmus subspicatus
물(WATER)	자료없음
나. 잔류성 및 분해성
잔류성
프로파르길 알코올	자료없음
1,4-부틴디올	자료없음
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	log Kow -3.5
물(WATER)	log Kow -1.38
분해성
프로파르길 알코올	자료없음
1,4-부틴디올	자료없음
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	(자료없음)
물(WATER)	자료없음
다. 생물농축성
농축성
프로파르길 알코올	자료없음
1,4-부틴디올	자료없음
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	(자료없음)

물(WATER)	자료없음
생분해성
프로파르길 알코올	95 (%)
1,4-부틴디올	100 (%) 5 day ((호기성, other bacteria: sewage water, secondary effluent, 쉽게 분해됨))
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	92 (%) 29 day
물(WATER)	자료없음
라. 토양이동성
프로파르길 알코올	자료없음
1,4-부틴디올	자료없음
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	(자료없음)
물(WATER)	자료없음
마. 기타 유해 영향
프로파르길 알코올	자료없음
1,4-부틴디올	자료없음
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	자료없음
물(WATER)	자료없음

13. 폐기시 주의사항
가. 폐기방법
프로파르길 알코올	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
1,4-부틴디올	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	자료없음
물(WATER)	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
나. 폐기시 주의사항
프로파르길 알코올	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오.
1,4-부틴디올	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오.
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오.
물(WATER)	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오.

14. 운송에 필요한 정보
가. 유엔번호(UN No.)
프로파르길 알코올	2929
1,4-부틴디올	2716
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
물(WATER)	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
나. 적정선적명
프로파르길 알코올	기타의 독물(액체)(인화성 유기물인 것)(TOXIC LIQUID, FLAMMABLE, ORGANIC, N.O.S.)
1,4-부틴디올	1,4-부틸네디올(1,4-BUTYNEDIOL)
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	해당없음
물(WATER)	해당없음
다. 운송에서의 위험성 등급
프로파르길 알코올	6.1
1,4-부틴디올	6.1
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	해당없음
물(WATER)	해당없음
라. 용기등급

프로파르길 알코올	1
1,4-부틴디올	3
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	해당없음
물(WATER)	해당없음
마. 해양오염물질
프로파르길 알코올	자료없음
1,4-부틴디올	자료없음
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	자료없음
물(WATER)	자료없음
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책
화재시 비상조치
프로파르길 알코올	F-E
1,4-부틴디올	F-A
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	해당없음
물(WATER)	해당없음
유출시 비상조치
프로파르길 알코올	S-D
1,4-부틴디올	S-A
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	해당없음
물(WATER)	해당없음

15. 법적규제 현황
가. 산업안전보건법에 의한 규제
프로파르길 알코올	노출기준설정물질
1,4-부틴디올	자료없음
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	자료없음
물(WATER)	자료없음
나. 유해화학물질관리법에 의한 규제
프로파르길 알코올	유독물
1,4-부틴디올	유독물
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	자료없음
물(WATER)	자료없음
다. 위험물안전관리법에 의한 규제
프로파르길 알코올	자료없음
1,4-부틴디올	자료없음
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	자료없음
물(WATER)	자료없음
라. 폐기물관리법에 의한 규제
프로파르길 알코올	자료없음
1,4-부틴디올	자료없음
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	자료없음
물(WATER)	자료없음
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제
국내규제
잔류성유기오염물질관리법
프로파르길 알코올	해당없음

1,4-부틴디올	해당없음
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	해당없음
물(WATER)	해당없음
국외규제
미국관리정보(OSHA 규정)
프로파르길 알코올	해당없음
1,4-부틴디올	해당없음
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	해당없음
물(WATER)	해당없음
미국관리정보(CERCLA 규정)
프로파르길 알코올	453.599 kg 1000 lb
1,4-부틴디올	해당없음
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	해당없음
물(WATER)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정)
프로파르길 알코올	해당없음
1,4-부틴디올	해당없음
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	해당없음
물(WATER)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정)
프로파르길 알코올	해당없음
1,4-부틴디올	해당없음
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	해당없음
물(WATER)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정)
프로파르길 알코올	해당됨
1,4-부틴디올	해당없음
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	해당없음
물(WATER)	해당없음
미국관리정보(로테르담협약물질)
프로파르길 알코올	해당없음
1,4-부틴디올	해당없음
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	해당없음
물(WATER)	해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)
프로파르길 알코올	해당없음
1,4-부틴디올	해당없음
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	해당없음
물(WATER)	해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)
프로파르길 알코올	해당없음
1,4-부틴디올	해당없음
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	해당없음
물(WATER)	해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)
프로파르길 알코올	R10T; R23/24/25C; R34N; R51-53

1,4-부틴디올	C; R34T; R23/25Xn; R21-48/22R43
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	해당없음
물(WATER)	해당없음
EU 분류정보(위험문구)
프로파르길 알코올	R10, R23/24/25, R34, R51/53
1,4-부틴디올	R21, R23/25, R34, R43, R48/22
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	해당없음
물(WATER)	해당없음
EU 분류정보(안전문구)
프로파르길 알코올	S1/2, S26, S28, S36, S45, S61
1,4-부틴디올	S1/2, S25, S26, S36/37/39, S45, S46
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM A...	해당없음
물(WATER)	해당없음

16. 그 밖의 참고사항
가.자료의 출처
프로파르길 알코올
Corporate Solution From Thomson Micromedex(http://csi.micromedex.com)
ECB-ESIS(European chemical Substances Information System)(http://ecb.jrc.it/esis)
ECOTOX Database, EPA(http://cfpub.epa.gov/ecotox)
IUCLID Chemical Data Sheet, EC-ECB
International Chemical Safety Cards(ICSC)(http://www.nihs.go.jp/ICSC)
TOXNET, U.S. National Library of Medicine(http://toxnet.nlm.nih.gov)
The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(http://ull.chemistry.uakron.edu/erd)
산업중독편람, 신광출판사
위험물정보관리시스템, 소방방재청(http://hazmat.nema.go.kr)
화학물질정보시스템, 국립환경과학원(http://ncis.nier.go.kr)
1,4-부틴디올
Corporate Solution From Thomson Micromedex(http://csi.micromedex.com)
ECB-ESIS(European chemical Substances Information System)(http://ecb.jrc.it/esis)
ECOTOX Database, EPA(http://cfpub.epa.gov/ecotox)
IUCLID Chemical Data Sheet, EC-ECB
International Chemical Safety Cards(ICSC)(http://www.nihs.go.jp/ICSC)
TOXNET, U.S. National Library of Medicine(http://toxnet.nlm.nih.gov)
The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(http://ull.chemistry.uakron.edu/erd)
산업중독편람, 신광출판사
위험물정보관리시스템, 소방방재청(http://hazmat.nema.go.kr)
화학물질정보시스템, 국립환경과학원(http://ncis.nier.go.kr)
나트륨 알릴설폰산염(SODIUM ALLYLSULFONATE)
IUCLID(경구)
IUCLID(피부부식성 또는 자극성 )
IUCLID(심한 눈손상 또는 자극성 )
IUCLID(생식세포변이원성)
IUCLID(어류)
IUCLID(갑각류)

IUCLID(조류)

IUCLID(잔류성)

IUCLID(생분해성)

물(WATER)

NLM

나. 최초작성일	2019-12-11
다. 개정횟수 및 최종 개정일자
개정횟수	0 회
최종 개정일자	0
라. 기타

○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한

자료입니다.